ファクス番号を登録する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［宛先設定］→［宛先の登録］→［新規宛先の登録］を押す
3.
［ファクス］を押す
4.
ドロップダウンリストを押す→宛先表1～10を選択
宛先表1～10は、宛先をグループ分けするときなどに便利です。
ここで選択した宛先表（宛先表1～10）に、ファクス番号が登録されます。
5.
［名称］を押す
6.
宛先の名称を入力→［次へ］を押す
7.
宛先の名称のフリガナを入力→［OK］→［次へ］を押す
前の手順で入力した文字のフリガナが、あらかじめ入力されています。

メモ
宛先の検索をするには、ここで入力したフリガナをもとに検索を行います。検索には、フリガナの１文字目をもとに宛先を限定して並べ替えをする方法や、半角24文字までのカタカナ、記号を使用して宛先を絞り込む方法があります。 名称での検索については、「こんなことができます」を参照してください。

8.
～、、（テンキー）でファクス番号を入力
ファクス画面上での操作の詳細については、「こんなことができます」のファクス画面を参照してください。

重要
ポーズ、スペース、Fネットはファクス番号の先頭に入力することはできません。

メモ
ファクス番号の末尾にポーズを入れた場合は、ポーズ時間は10秒固定になります。 Fコード、パスワード、ECM送信、送信スピード、国際送信の設定をするときは、［詳細設定］を押します。複数の回線を使用する設定になっているときは、送信時に使用する回線を選択することもできます。

［詳細設定］→［Fコード］、［パスワード］を入力→［次へ］を押す
［Fコード］、［パスワード］：
［Fコード］を押して、～、、（テンキー）で入力します。
［パスワード］を押して、～、、（テンキー）で入力します。［確認入力］を押して、同じパスワードを入力したあと、［OK］を押します。
相手先が目的のFコードにパスワードを設定していない場合は、パスワードを入力する必要はありません。
各項目を選択→［OK］を押す
<送信スピード>：
<送信スピード>ドロップダウンリストを押したあと、<送信スピード>を選択します。
「33600bps」から「14400bps」、「9600bps」、「4800bps」の順にスピードを下げて、調整してください。
<回線選択>：
<回線選択>ドロップダウンリストを押して、回線を選択します。
オプション装着状況と［ファンクション設定］（設定／登録）のモデムダイヤルイン設定により、選択できる回線については「ファクス送信時の回線を選択する（回線選択）」を参照してください。
［自動選択］を設定すると、［ファンクション設定］（設定／登録）の送信回線の選択で［優先送信］が設定されている回線が選択されます。（→送信時に使用する回線を設定する）
モデムダイヤルイン設定については、「モデムダイヤルインを有効にする」を参照してください。
<国際送信>：
<国際送信>ドロップダウンリストを押して、目的の項目を選択します。
海外送信（海外のファクス番号を登録している場合）で、通信エラーがよく発生するときは［国際送信 (1)］を設定してください。エラーが解消されないときは、［国際送信 (2)］、［国際送信 (3)］の順で設定を変更してください。
<ECM送信>：
ECM送信を行う場合は「ON」を押します。

重要
Fコードを付加して送信する場合は、送信先のファクス機がITU-T（国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門）規格に準拠したFコード通信に対応している必要があります。（→Fコードを使って通信する（Fコード））

9.
［OK］→［閉じる］を押す
アドレス帳のアクセス番号を管理している場合は、次の操作を行ってください。
［次へ］→［アクセス番号］→［アクセス番号］を押す
～（テンキー）でアクセス番号を入力→［確認入力］を押す
同じアクセス番号を入力→［OK］→［OK］を押す
0ACY-0E6