文字セット選択モード指定命令（CM）
文字プロット時に使用する文字セットの指定と選択を4種類の文字セット選択モードから選びます。

JIS | CM《スイッチモード（i）《，フォールトバックモード（i）》》；
16進数 | 43h 4Dh《スイッチモード（i）《2Ch フォールトバックモード（i）》》3Bh

| 《スイッチモード（i）》
文字セットモードを指定します。
値 | 設定内容
0 | HP7ビットモード
1 | HP8ビットモード
2 | ISO7ビットモード
3 | ISO8ビットモード
省略値： | 0
《フォールトバックモード（i）》
印刷時の未定義文字の処理を指定します。
値 | 設定内容
0 | 未定義文字を無視します
1 | 未定義文字の代わりにを印刷します
省略値： | 0

| HP7ビットモードはコードテーブルの左半分（GL）に文字スロットG0、G1を呼び出して使用できます。HP8ビットモードは、2種類の文字セットをコードテーブル（GL，GR）に対応させることができます。スロットはG0、G1のみ使用できます。 ISO7ビットモードは、コードテーブルの左半分（GL）に「文字スロット指定命令DS」や「文字スロット呼び出し命令IV」によって文字スロットG0、G1、G2、G3を呼び出して使用できます。ISO8ビットモードは、文字セットの呼び出しを行わなくても同時に2種類の文字セットを使用できます。コードテーブル（GL，GR）にDS命令やIV命令によって文字スロットG0、G1、G2、G3を呼び出して使用できます。 GLに文字セット0、10、20（ANSI ASCII）を指定した場合はGRに文字セット7、17、27（拡張ROMAN 8）がセット（リンク）され、GLに文字セット6、16、26（JIS ASCII）を指定した場合はGRに文字セット8、18、28（カタカナ）がセット（リンク）されます。 GLに文字セットを指定した場合は、GRに以下のように文字セットがセット（リンク）されます。
GLの文字セット | GRにセットされる文字セット
0（ANSI ASCII） | 7（拡張ROMAN 8）
10（ANSI ASCII） | 17（拡張ROMAN 8）
20（ANSI ASCII） | 27（拡張ROMAN 8）
6（JIS ASCII） | 8（カタカナ）
16（JIS ASCII） | 18（カタカナ）
26（JIS ASCII） | 28（カタカナ）
GLにその他の文字セットを指定した場合は、GRの文字セットには何もセットされません。

| 補助文字セットを選択 SO 補助文字セット選択命令（SA） SA 補助文字セット指定命令（CA） CA 標準文字セット選択命令（SS） SS 標準文字セット指定命令（CS） CS 文字スロット呼び出し命令（IV） IV 文字スロット指定命令（DS） DS

0ACY-239