左マージンの設定（[ESC] l）
左マージン位置を設定します。

JIS | ESC l <左マージン位置（1バイト）>
16進数 | 1Bh 6Ch <左マージン位置（1バイト）>

| <左マージン位置（1バイト）> 初期状態の第1文字目の印字位置（左端）からの文字数で左マージン位置を指定します。
単位： | 現在の文字ピッチでの文字数
範囲： | 1～255（01h～FFh）ただし、左端より8インチ以内
左マージンは、左端から（文字ピッチ×文字数）インチの位置になります。このとき、文字ピッチの調整量も含まれます。 プロポーショナルピッチが指定されている場合、文字ピッチは10cpiとして設定されます。

| 本制御命令を行の途中で受信した場合、行バッファーの印字データを消去して印字位置を左マージン位置に移動します。

| 左マージンの設定後に文字ピッチを変更しても、左マージン位置は変化しません。また、右マージンと同じ位置または右マージン位置を超える値は設定できません。ただし、左右マージンの間隔が1文字未満の場合でも、1文字は印字します。

0ACY-1X7