LIPSの制御命令によるユーザーページの登録
PC-PR201／80Aの8ビット・ドット列イメージの印字命令によって、LIPSの制御命令で作成されたフォームデータを送り、ユーザーページの登録を行います。

JIS | ESC ? ' ［ユーザーページ番号（1バイト）］
16進数 | 1Bh 3Fh 27h［ユーザーページ番号（1バイト）］

| ［ユーザーページ番号（1バイト）］
| フォームデータを登録するユーザーページを指定します。
値 | 設定内容
0 | ユーザーページ1にフォームを登録します。
1 | ユーザーページ2にフォームを登録します。

| 本制御命令を受信すると、ユーザーページの登録が開始され、送られてくる8ビット・ドット列イメージの印字命令のイメージデータ部分をLIPSの制御命令または文字データとして解釈し、フォームを登録します。メニューの設定値「HEX／LIPS機能」が「無効」の場合には、本命令は無視されます。
| LIPSの制御命令でフォームデータを登録している間は、LIPS以外の制御命令は無効になります。 また、指定したバイト数分のLIPSの制御命令が送られていなくても、ユーザーページの登録が終了する条件が満たされれば、自動的に登録を終了します。 本制御命令を受信するとパラメータリセット処理が行われ、印字データがある場合はそのページを印字して排紙したあと、ページ登録を開始します。 ユーザーページの印字方向（ポートレイト／ランドスケープ）および用紙サイズは、本エミュレーションモードの設定（ページフォーマットおよび用紙サイズの設定）にしたがいます。 なお、LIPSの制御命令は、メニューの「LIPSフォーム」で「LIPS2」または「LIPS4」から選択できます。

| LIPSの制御命令によるページ登録中は、VDMモード以外で制御命令としてESC :が送られると、指定バイト数のLIPSの制御命令が送られていなくてもフォーム登録を終了します。VDMモード中のハードリセット命令やソフトリセット命令でもフォーム登録は終了します。 また、登録中はLIPSの自動改ページモードはOFFになり、垂直方向の移動命令による自動改ページは行われません。 なお、次の制御命令およびデータは無視または無効になります。
| 改ページ命令 FF ハード・リセット命令 ESC c エミュレーション・モード開始命令 ESC % 1 コメント表示命令1／2／3 ESC p y、ESC ＼、ESC [ & y 給紙モード設定命令 ESC [ q オーバーレイ印字開始／終了命令 ESC [ & w 文字セット削除命令 ESC [ & p 1文字登録命令バイナリ／ヘキサ ESC [ . q、ESC [ / q 文字セット登録命令バイナリ／ヘキサ ESC [ . p、ESC [ / p
| また、メニューのその他グループの「LIPSフォーム」の設定が「LIPS2」の場合、次のLIPSの制御命令は8ビット・ドット列イメージの印字命令以降は無効になります。また、「LIPSフォーム」の設定が「LIPS4」の場合、次の制御命令は8ビット・ドット列イメージの印字命令以降に「オーバーレイ・ページ登録開始 ESC [ 1 & s」を受信すると無効になります。
| ソフト・リセット命令 ESC < オーバーレイ・ページ登録開始 ESC [ & 1 s ページ・フォーマット選択命令 ESC [ p ジョブ開始終了命令 ESC P J
| なお、「LIPSフォーム」の設定が「LIPS4」の場合は、8ビット・ドット列イメージの印字命令以降で「オーバーレイ・ページ登録開始［ESC & 1 s」を送らないと登録が開始されません。 また、「LIPSフォーム」の設定に関係なく、「オーバーレイ・ページ登録終了［ESC &0 s」を受信するとLIPSのページ登録を終了します。 「LIPS4」のオーバーレイ・ページ登録開始［ESC & 1 sで登録するページ番号は、本命令で登録するページ番号と同じでなければなりません。 メニューのその他のグループの「登録レベル」の設定が「永久」の場合、ジョブが終了しても登録ページは保持されます。

| 「ページオーバーレイ機能」「フォーム登録時のLIPSモードを設定する（LIPSフォーム）」

0ACY-328