ペン移動命令（相対座標）（PR）
現在のペン位置を基準に指定された相対座標にペンを移動します。ペンを下げていれば線が描かれ、ペンが上がっていれば移動のみとなります。

JIS | PR《X1増分（i／sd），Y1増分（i／sd）》《，X2増分（i／sd），Y2増分（i／sd），… …，Xn増分（i／sd），Yn増分（i／sd）》；
16進数 | 50h 52h《X1増分（i／sd）2Ch Y1増分（i／sd）》《2Ch X2増分（i／sd）2Ch Y2増分（i／sd）2Ch …… 2Ch Xn増分（i／sd）2Ch Yn増分（i／sd）》3Bh

| 《X増分（i／sd）》《Y増分（i／sd）》
| 移動先を現在のペン位置からの相対座標で指定します。 座標系は、スケーリングがオフのときはプロッターユニット、オンのときはユーザーユニットになります。 パラメータを省略した場合は、本命令に続くパラメータを持つペン下げ命令PDおよびペン上げ命令PUに対して相対座標プロットモードを設定します。

| 本命令は、ペン下げ命令PDおよびペン上げ命令PUと組み合わせて次のように使用することができます。 PR（，）PD（，）X1，Y1（，）PU（，）X2，Y2（，）； （ ）内のカンマは省略可能
| なお、ウィンドウ内でのみプロットは可能です。

| ペン下げ命令（PD） PD ペン上げ命令（PU） PU

0ACY-24L