座標系回転命令（RO）
プロッターユニットおよびユーザーユニットの座標系を90度回転します。

JIS | RO《角度（i）》；
16進数 | 52h 4Fh《角度（i）》3Bh

| 《角度（i）》
| 座標系を回転（90度）するか、回転を解除（0度）するかを指定します。
指定範囲： | 0または90

| メニューのレイアウトグループの「座標回転」で回転角度が設定されている場合は、本命令でさらに90度回転することになります。 なお、座標を90度回転させると、スケーリングポイントP1、P2およびウィンドウは回転前の座標値を保持するため、最大作図範囲を超える領域ができます。座標系を回転した状態で、最大作図範囲内にスケーリングポイントP1、P2およびウィンドウを設定しなおす場合は、P1とP2入力命令IPおよびウィンドウ設定命令IWを実行してください（ともにパラメータを指定しないと最大作図範囲に設定できます）。

| ウィンドウ設定命令（IW） IW P1とP2入力命令（IP） IP 「座標系の回転を設定する（座標回転）」

0ACY-24X