印字領域を設定する（領域）
ページフォーマットに従ったレイアウトで印字するか、有効印字領域ほぼいっぱいまで使って印字するかを設定します。
標準（標準領域モード）
ページフォーマットにしたがった印字領域で印字を行います。したがって、ESC／Pプリンターと同じレイアウトで印字できます。
ワイド（ワイド領域モード）
印字データの縮小率のみページフォーマットにしたがって、印字領域をセットされている用紙の有効印字領域とほぼ同じ範囲まで広げます。ESC／Pプリンターの印字結果のレイアウトと異なりますが、ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙の紙面を有効に使って印字することができます。

| 現在のページフォーマットに関係なく設定を行えますが、実際に設定が有効になるのは、実寸で印字するページフォーマット（Fmode 1, 2）でA3サイズの用紙に印字する場合、または印字データを縮小するページフォーマット（Fmode 3, 4, 6, 7, 8）で印字する場合に限られます。

| 「ワイド領域に印刷する」 「印字領域と印字動作」

0ACY-1RU