WSD Scanで原稿を送信する
WSD Scanで原稿を送信する際の流れを説明します。

重要
本製品でWSD Scanを行う場合は、以下の条件でのみスキャンが可能です。
用紙サイズ： | A4
色： | カラー
解像度： | 300 dpi 固定
ファイル形式： | BMP、JPEG、PNG、TIFF

1.
原稿をセット

重要
フィーダーをご使用の場合でも、両面原稿はスキャンできません。片面原稿をセットしてください。 スキャンできる領域の大きさはA4までです。 例えばA3をセットしてもA4のサイズしかスキャンされないのでご注意ください。

メモ
原稿をセットする方法は、「原稿をセットする」を参照してください。

2.
［WSD Scan］を押す
3.
送信先を選択する
リストには、同一ドメイン内のWSD Scan対応ドライバーがインストール済みのコンピューターが表示されているので、いずれかを選択します。
4.
[スタート]を押す
[（コンピューター名）へスキャン]を選択していた場合：
[（コンピューター名）へスキャン]以外を選択していた場合：
[（コンピューター名）へスキャン]を選択していた場合：
使用するプログラムを選択する画面が表示され、プログラムを選択後にスキャンが終了します。
[（コンピューター名）へスキャン]以外を選択していた場合：
エクスプローラーが起動し、スキャンされたファイルが表示されます。

メモ
送信先は40件まで表示されます。 送信先の選択時、[（コンピューター名称）へOCR用にスキャン]は使用できません。OCRスキャンをしたい場合は「原稿をサーチャブルPDF/XPS/OOXMLにする（OCR（文字認識））」を参照してください。

0ACY-16L