NWADMIN、PCONSOLEによるプリントサーバの設定方法
NDSのキューサーバモード／リモートプリンタモードで使用する場合（NetWare 4.x以降）
バインダリモードのキューサーバモード／リモートプリンタモードで使用する場合（NetWare 3.2J）
NDSのキューサーバモード／リモートプリンタモードで使用する場合（NetWare 4.x以降）
1.
NetWareにAdmin（または同等の権利を持つユーザー）としてログイン→NWADMINを起動
2.
クイックセットアップを実行
プリンタ関連のオブジェクトを作成したいコンテナオブジェクトを選択
メニューバーの［ツール］メニューから、［プリントサービスクイックセットアップ］を選択
3.
プリントサーバ、プリンタ、キューを設定
［プリントサーバ名］を入力
既存のものを使用するときは、右のボタンをクリックして一覧から選択します。プリントサーバ名は、本製品のプロトコルの設定で必要になりますので、控えておいてください。
［プリンタ］の［名前］に、プリンタ名を入力
キューサーバモード、またはリモートプリンタモードのタイプを設定
キューサーバモードで使用する場合：［タイプ］で［その他/ 不明］を選択してください。
リモートプリンタモードで使用する場合：［タイプ］で［パラレル］を選択したあと、［通信］をクリックしてください。［パラレル通信］ダイアログボックスで、［ポート］を［LPT1］に、［接続タイプ］を［手動ロード（プリントサーバからリモート）］に設定したあと、［OK］をクリックしてください。
［プリントキュー］の［名前］に、キュー名を入力
［ボリューム］に、キューを作成するボリュームオブジェクト（ネットワーク上の物理ボリュームを表すオブジェクト）を入力
右のボタンをクリックすると、一覧から選択できます。
［作成］をクリック→NWADMIN を終了
4.
リモートプリンタモードで使用するときは、プリントサーバを起動
NetWareファイルサーバーをプリントサーバーとして使用する場合は、ファイルサーバで「LOAD PSERVER.NLM」と入力→キーボードの［ENTER］キーを押す
バインダリモードのキューサーバモード／リモートプリンタモードで使用する場合（NetWare 3.2J）
1.
NetWareにSupervisorとしてログイン→PCONSOLEを起動
2.
プリントサーバを作成していないときは、プリントサーバを作成
［利用可能な項目］から［プリントサーバ情報］を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
キーボードの［INSERT］キーを押す→作成するプリントサーバの名前を入力→キーボードの［ENTER］キーを押す
プリントサーバ名は、本製品のプロトコル設定で必要になりますので、控えておいてください。
キーボードの［ESC］キーを押す
3.
キューを作成→プリントサーバを割り当て
［利用可能な項目］から［プリントキュー情報］を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
キーボードの［INSERT］キーを押す→作成するキューの名前を入力→キーボードの［ENTER］キーを押す
作成したキュー名を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
［キューサーバ］を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
キーボードの［INSERT］キーを押す→手順2で作成したプリントサーバを選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
［利用可能な項目］に戻るまでキーボードの［ESC］キーを押す
4.
プリントサーバにプリンタを割り当て
［利用可能な項目］から［プリントサーバ情報］を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
手順2で作成したプリントサーバを選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
［プリントサーバ構成］を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
［プリンタの構成］を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
［構成完了プリンタ］一覧でプリンタ番号を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
5.
プリンタの名称やタイプなどを設定
［名称］に任意のプリンタ名称を入力→キーボードの［ENTER］キーを押す
キューサーバモード、またはリモートプリンタモードのタイプを設定
キューサーバモードで使用する場合：［タイプ］で［定義済み］を選択してください。
リモートプリンタモードで使用する場合：［タイプ］で［リモートパラレル］を選択してください。［ポート］を［LPT1］に設定てください。
他の項目を設定→キーボードの［ESC］キーを押す
確認ボックスで［Yes］を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
［プリントサーバ構成］一覧に戻るまでキーボードの［ESC］キーを押す
6.
プリンタにキューを割り当て
［プリンタでサービスされているキュー］を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
手順5で設定したプリンタ名を選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
キーボードの［INSERT］キーを押す→手順3で作成したキューを選択→キーボードの［ENTER］キーを押す
7.
PCONSOLEの終了確認が表示されるまでキーボードの［ESC］キーを押す→［Yes］を選択
8.
リモートプリンタモードで使用するときは、プリントサーバを起動
専用のプリントサーバを使用する場合は、そのコンピューターで「PSERVER.EXE」とプリントサーバ名を入力→キーボードの［ENTER］キーを押す
NetWareファイルサーバをプリントサーバとして使用する場合は、ファイルサーバで「LOAD PSERVER.NLM <プリントサーバ名>」と入力→キーボードの［ENTER］キーを押す
0ACY-34X