自動エラースキップ

する、しない

エラーが起きたときに、エラーを一時的に解除してプリントを続ける機能（エラースキップ）を、自動的に動作させます。
［する］
自動的にエラースキップされます。タッチパネルを操作して「エラースキップ」する必要はありません。
［しない］
タッチパネルを操作して「エラースキップ」をさせる必要があります。

メモ
「エラースキップ」するには、状況確認／中止画面で［プリント状況］を押し、エラーが起きているジョブを選択して、［詳細情報］を押したあと、［エラースキップ］を押します。詳しくは、「ジョブ状況画面からの操作」、「セキュアプリントの操作の流れ」を参照してください。 エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除するものです。したがって、正しくプリントされないことがあります。 自動エラースキップで一時解除できるエラーの種類については、「プリント」を参照してください。 本項目を［する］に設定すると、複数のエラーが発生している場合でも、自動エラースキップが可能なエラーは、すべて自動的にエラースキップが行われます。

0ACY-1AA