ファクス送信する
ファクスドライバーを使用してファクス送信する、基本的な操作の流れを説明します。

メモ
ファクス送信の手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

1.
アプリケーションソフトウェアの［ファイル］メニューから［ページ設定］（または［用紙設定］）を選択

メモ
アプリケーションソフトウェアによっては、［ページ設定］ダイアログを表示できません。この場合は、手順4へ進み、［プリント］ダイアログで［用紙サイズ］、［方向］、［拡大縮小］を設定してください。

2.
［設定］から［ページ属性］を選択
3.
［対象プリンタ］からお使いのファクスを選択→必要に応じて［用紙サイズ］、［方向］、［拡大縮小］を設定→［OK］をクリック
4.
［ファイル］メニューから［プリント］を選択
5.
お使いのファクス→［基本設定］を選択
6.
宛先を指定
「新規に宛先を入力して指定する」
「アドレス帳に登録された宛先を指定する」
新規に宛先を入力して指定する
［相手先の追加］をクリック
相手先名とファクス番号を入力→［OK］をクリック

メモ
すでに追加した相手先名やファクス番号を変更するには、［相手先一覧］から相手先を選択したあと、［相手先の編集］をクリックします。

アドレス帳に登録された宛先を指定する
［アドレス帳］をクリック
相手先を選択→［]→［OK］をクリック

メモ
アドレス帳の使い方については、「個人のアドレスを登録する」、「グループを登録する」、「アドレス帳をインポートする」、「アドレス帳をエクスポートする」を参照してください。

7.
カバーシートを添付する場合は、［カバーシート］パネルを選択→必要に応じた項目を設定

メモ
カバーシートの設定方法の詳細は、「カバーシートを添付する」を参照してください。

8.
［プリント］をクリック
ファクス送信が始まります。

メモ
お使いの機種によっては、本体の状況確認／中止画面からファクス送信を中止することもできます。（→「状況確認/中止」） Macで出力待ちとなっているデータの送信を中止するには、Dockにあるプリンターのアイコンをクリックしたあと、中止したいファイル名→［削除］をクリックします。 お使いのOS、ファクスドライバーのバージョンによって画面が異なることがあります。

0ACY-3L1