フィーダーを手動で清掃する
フィーダーから給紙した原稿にスジ状の汚れがつくときは、ローラー部を清掃してください。
水を含ませて固く絞った布で清掃し、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

重要
ローラーは回しながら清掃してください。 フィーダー原稿読み取り部が汚れていると原稿がきれいに読み取れなかったり、原稿のサイズを誤って検知することがあります。

1.
ローラーを清掃します。

| 1.レバーを引いてフィーダーカバーを開く
2.フィーダーカバーの裏側にあるローラー（3か所）を清掃

2.
内側のローラーを清掃します。

| 1.手前側のつまみを持って中カバーを開く
2.内側のローラー（3か所）を清掃

3.
中カバーの上側の透明なプラスチック部を清掃します。

| 1.プラスチック部分を清掃
2.中カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

4.
原稿読み取り部（細長いガラス部）を清掃します。

| 1.フィーダーを開く
2.原稿読み取り部を清掃

メモ
簡単な汚れの清掃には付属のガラス清掃シートをご使用ください。 ガラス清掃シートの汚れがひどい場合は、すすぎ洗いをしてから広げて乾燥させてください。

5.
ローラーとその周辺を清掃します。

| 1.フィーダーカバーの内側にあるフィードダイヤルを回しながら、ローラーを回転させる
2.ローラーを回転させながら、その周辺を清掃
3.フィーダーを閉じる

注意
フィーダーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

6.
フィーダーカバーを閉じます。

注意
フィーダーカバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

0ACY-0FS