ファクス送信操作の流れ
ファクス送信の基本的な操作の流れを説明します。

重要
前の送信ジョブの送信設定が保持されている場合があります。 設定を解除したい場合は、（リセット）を押してください。 宛先の設定は保持されません。

1.
原稿をセット

メモ
原稿をセットする方法は、「原稿をセットする」を参照してください。

2.
［ファクス］を押す→宛先を指定
メインメニューに目的のファンクションが表示されていないときは、[すべて表示]を押します。

重要
新規宛先の制限で［ファクス］の入力制限が「ON」に設定されているときは、新規で宛先を入力できません。すでに登録されている宛先をローカルアドレス帳、リモートアドレス帳、LDAPサーバーから検索、または、ワンタッチボタンから選択してください。（→新規宛先への送信を制限する）

メモ
一度に送信できる宛先は最大256件です。ただし、グループを宛先として指定したときは、そこに登録されている各宛先を1件と数えます。 画面に表示される次のアイコンは、それぞれ次の意味を表しています。
： | ファクス
： | グループ

アドレス帳に登録されている宛先を選択する場合は、次の設定方法を参照してください。
ローカルアドレス帳から宛先を検索して指定する（アドレス帳（ローカル））
リモートアドレス帳から宛先を検索して指定する（アドレス帳（リモート））
LDAPサーバーから宛先を検索して指定する（アドレス帳（LDAPサーバー））
ワンタッチボタンを使って宛先を指定する
新規に宛先を指定する場合は、次の設定方法を参照してください。
新規にファクス番号を入力して指定する
3.
［その他の機能］を押す→必要に応じた設定を行う
、を押して、目的のファクスモードを選択してください。
各機能の詳しい設定方法は各モードの設定手順を参照してください。
4.
（スタート）を押す
原稿台ガラスに原稿をセットすると、次の画面が表示されます。画面の指示に従って、原稿1枚ごとに（スタート）を押してください。
原稿の読み込みが終了したら、［送信開始］を押します。
読み込んだ原稿のデータサイズが、上限オーバーのため読み込みを中止した旨のメッセージが表示されたときは、原稿を1枚目から読み込みなおしてください。
次の設定を変更すると読み込みできることもあります。
・解像度を下げる（→解像度を設定する）
・シャープネスを弱くする（→画像の輪郭を調整する（シャープネス））

メモ
プレビューが「ON」のときは、送信する前に画像を確認できます（→原稿をプレビューする（プレビュー）） 原稿サイズは自動的に読み取られます。

5.
読み込みが終了したら、原稿を取り除く

重要
ジョブの送信後、宛先以外の送信設定が保持されている場合があります。 設定を解除したい場合は、（リセット）を押してください。 宛先の設定は保持されません。その他の設定を保持したまま次のジョブを送信したい場合は、宛先を再度指定してください。

メモ
次の内容については、各項目の説明を参照してください。 主電源と節電キーについて（→主電源と節電キーについて） タッチパネルディスプレーから文字を入力する（→タッチパネルディスプレーから文字を入力する） 日常のメンテナンス（→日常のお手入れ） ファクス画面からのファクスジョブはエラージョブを含めて120ジョブまで投入できます。ただし、送信条件によってはそれよりも少なくなることがあります。おもな例は次のとおりです。 一度に複数の文書を送信したとき 大きなデータサイズの文書を送信したとき 受信トレイで大量にメモリーを使用しているとき 送信結果はレポートとしてプリントできます。（→ファクス送信結果レポートの設定をする、ファクス通信管理レポートの設定をする） ログインサービスを利用するには、各ログインサービスに応じた操作が必要です。 コピーカードリーダー・F1を使用して部門別ID管理をするときは、「コピーカードリーダー・F1」を参照してください。 部門別ID管理をするときは、「部門IDと暗証番号を入力する」を参照してください。 SSO-Hを設定するときは、「SSO-Hの認証画面でログインする」を参照してください。 送信を中止する方法は、「ジョブを中止する」を参照してください。

0ACY-0LH