管理者の設定可能項目一覧（タッチパネルディスプレー）
管理者を設定した場合、設定／登録からの各種設定の操作を管理者に限定し、一般ユーザーの操作を制限できます。操作可能な項目は、管理者の種類によって異なります。ここでは、それぞれの管理者が操作できる設定／登録の項目を紹介します。
環境設定
ファンクション設定
宛先設定
管理設定
環境設定
管理者を設定した場合、［環境設定］で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：管理者のみ設定変更が可能となります。
×：SSO-H運用時の管理者の種類によっては設定変更できません。

設定／登録 | システム管理者／システムアドミニストレーター（Administrator） | ネットワークアドミニストレーター（NetworkAdmin） | デバイスアドミニストレーター（DeviceAdmin）
［用紙設定］ | ［用紙種類の管理設定］ |  | × |
［表示設定］ | ［起動/復帰後に表示する画面］ |  | × | ×
［ファクスファンクションの表示］ |  | × | ×
［保存先の表示設定］ |  | × | ×
［ID/ユーザー名表示のON/OFF］ |  | × | ×
［トナー残量警告表示のON/OFF］ |  | × |
［タイマー/電力設定］ | ［日付/時刻設定］ |  | × | ×
［時刻の形式］ |  | × | ×
［主電源ON時の高速起動］ |  | × | ×
［オートクリア移行時間の制限］ |  | × | ×
［オートシャットダウン移行時間］ |  | × | ×
［オートシャットダウン時刻の設定］ |  | × | ×
［ネットワーク］ | ［ネットワークの設定変更/接続の確認表示］ |  |  | ×
［TCP/IP設定］
［IPv4設定］ |  |  | ×
［IPv6設定］ |  |  | ×
［DNS設定］ |  |  | ×
［WINS設定］ |  |  | ×
［LPD印刷の設定］ |  |  | ×
［RAW印刷の設定］ |  |  | ×
［SNTP設定］ |  |  | ×
［FTP印刷の設定］ |  |  | ×
［WSD設定］ |  |  | ×
［FTPのPASVモードを使用］ |  |  | ×
［BMLinkS設定］ |  |  | ×
［IPP印刷の設定］ |  |  | ×
［マルチキャスト探索設定］ |  |  | ×
［HTTPを使用］ |  |  | ×
［SSL設定］ |  |  | ×
［プロキシー設定］ |  |  | ×
［部門別ID管理の暗証番号確認を使用］ |  |  | ×
［IPSec設定］ |  |  | ×
［NetWare設定］ |  |  | ×
［AppleTalk設定］ |  |  | ×
［SMBサーバー設定］ |  |  | ×
［SNMP設定］ |  |  | ×
［専用ポート設定］ |  |  | ×
［スプール機能を使用］ |  |  | ×
［起動時間の設定］ |  |  | ×
［Ethernetドライバー設定］ |  |  | ×
［IEEE802.1X設定］ |  |  | ×
［ファイアウォール設定］
［IPv4アドレスフィルター］ |  |  | ×
［IPv6アドレスフィルター］ |  |  | ×
［MACアドレスフィルター］ |  |  | ×
［IPアドレスブロック履歴］ |  |  | ×
［外部インターフェイス］ | ［USB設定］ |  | × | ×

ファンクション設定
管理者を設定した場合、［ファンクション設定］で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：管理者のみ設定変更が可能となります。
×：SSO-H運用時の管理者の種類によっては設定変更できません。

設定／登録 | システム管理者／システムアドミニストレーター（Administrator） | ネットワークアドミニストレーター（NetworkAdmin） | デバイスアドミニストレーター（DeviceAdmin）
［共通］ | ［印刷動作］
［部数印字拡張の設定］ |  | × |
［地紋印字の設定］ |  | × |
［スキャン動作］
［自動オンライン移行］ |  | × |
［自動オフライン移行］ |  | × |
［ファイル生成］
［タイムスタンプ設定］ |  |  |
［Rights Managementサーバー設定］ |  |  |
[認証方式設定] |  | × |
［コピー］ | ［コピーのカラー選択設定］ |  | × |
［プリンター］ | ［プリンタージョブの制限］ |  | × |
［ページ記述言語選択(プラグ&プレイ)］ |  | × |
［送信］ | ［共通設定］
［送信結果レポート］
［送信原稿の表示］ |  | × |
［WebDAV送信時の証明書確認］ |  | × | ×
［新規宛先の制限］ |  | × |
［送信時に機器署名を必ずつける］ |  | × |
［Eメール送信を「自分へ送信」に限定］ |  | × |
［ファイル送信を「マイフォルダー」に限定］ |  | × |
［マイフォルダー指定方法］ |  | × |
［履歴からの再送信を制限］ |  | × |
［Eメール/I ファクス設定］
［通信設定］ |  |  |
［SMTP送信時の証明書確認］ |  | × | ×
［POP受信時の証明書確認］ |  | × | ×
［送信データサイズ上限値］ |  | × |
［省略時の件名］ |  | × |
［認証ユーザー宛先を返信先に指定］ |  | × |
［認証ユーザー宛先を送信元に指定］ |  | × |
［Eメールアドレス未登録ユーザーによる送信を許可］ |  | × |
［Fullモードの送信タイムアウト］ |  | × |
［MDN/DSN受信時の印刷］ |  | × |
［サーバーの経由を使用］ |  | × |
［サーバーを経由しないMDNを許可］ |  | × |
［送信先ドメイン制限］ |  | × |
［Eメールアドレスの入力補完］ |  | × |
［ファクス設定］
［認証ユーザー名を発信人として使用］ |  | × |
［ファクス送信結果レポート］
［送信原稿の表示］ |  | × |
［回線設定］ |  | × |
［送信スタートスピード］ |  | × |
［FISスイッチ］ |  | × |
［モデムダイヤルイン設定］ |  | × |
［ファクス番号入力時の確認入力］ |  | × |
［ファクスドライバーからの送信を許可］ |  | × |
［ファクス宛先を含む場合に確認画面を表示］ |  | × | ×
［ファクス宛先を含む同報送信を制限］ |  | × | ×
［受信/転送］ | ［共通設定］
［転送エラージョブの処理］ |  | × |
［受信ジョブの割込プリント］ |  | × | ×
［転送設定］ |  | × |
［受信トレイ設定］
［システムボックス暗証番号］ |  | × |
［ファクスメモリー受信を使用］ |  | × |
［I ファクスメモリー受信を使用］ |  | × |
［メモリー受信開始時刻］ |  | × |
［メモリー受信終了時刻］ |  | × |
［分割受信タイムアウト］ |  | × |
［受信エラーは必ず通知］ |  | × |
［ファクス設定］
［受信スタートスピード］ |  | × |
［受信パスワード］ |  | × |
［ナンバーディスプレイ設定］ |  | × |
［ファイル保存/利用］ | ［共通設定］
［保存ファイルの利用設定］ |  | × |
［ボックス暗証番号7桁固定/アクセス制限］ |  | × |
［ネットワーク設定］
［外部参照時の通信プロトコル］ |  |  |
［ネットワークアクセス時の証明書確認］ |  | × | ×
［メモリーメディア設定］ |  | × |
［セキュアプリント］ | [簡易認証設定] |  | × |
[暗号化セキュアプリントジョブのみ受付] |  | × |

宛先設定
管理者を設定した場合、［宛先設定］で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：管理者のみ設定変更が可能となります。
×：SSO-H運用時の管理者の種類によっては設定変更できません。

設定／登録 | システム管理者／システムアドミニストレーター（Administrator） | ネットワークアドミニストレーター（NetworkAdmin） | デバイスアドミニストレーター（DeviceAdmin）
［アドレス帳の暗証番号］ |  | × | ×
［アドレス帳のアクセス番号管理］ |  | × | ×
［アドレス帳エクスポートの対象にパスワードを含める］ |  | × | ×
［LDAPサーバーの登録］ |  |  |
［LDAPサーバー使用時の自動検索］ |  |  |
［LDAP検索条件のデフォルトの変更］ |  |  |
［LDAP検索属性の登録/編集］ |  |  |
［リモートアドレス帳取得設定］ |  |  |

管理設定
管理者を設定した場合、［管理設定］で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：管理者のみ設定変更が可能となります。
×：SSO-H運用時の管理者の種類によっては設定変更できません。

設定／登録 | システム管理者／システムアドミニストレーター（Administrator） | ネットワークアドミニストレーター（NetworkAdmin） | デバイスアドミニストレーター（DeviceAdmin）
［ユーザー管理］ | ［システム管理者情報の設定］ |  | × | ×
［部門別ID管理］ |  | × | ×
［デバイス管理］ | ［デバイス情報の設定］ |  | × | ×
［機器情報配信の設定］ |  | × | ×
［機能制限モード］ |  | × |
［証明書設定］ |  |  |
［認証前のジョブ状況の表示］ |  | × | ×
［ジョブ履歴の表示］ |  | × | ×
［監査ログを取得］ |  | × | ×
［キー操作のログの保存］ |  | × | ×
［暗号方式をFIPS 140-2準拠にする］ |  | × | ×
［ライセンス/その他］ | ［ライセンス登録］ |  | × | ×
［MEAP設定］ |  | × | ×
［リモートUIのON/OFF］ |  | × | ×
［掲示板の消去］ |  | × | ×
［リモートオペレーション設定］ |  | × | ×
［ACCESS MANAGEMENT SYSTEMを使用］ |  | × | ×
［ソフトウェアの登録/更新］ |  | × | ×
［データ管理］ | ［データ完全消去設定］ |  | × | ×
［全データ/設定の初期化］ |  | × | ×
［TPM設定］ |  | × | ×

* この機能を使用するには、本製品に同梱されているセキュリティーオプションキットのACCESS MANAGEMENT SYSTEMを有効にする必要があります。

重要
管理者の種類については「本製品における管理者設定について」を参照してください。 ［調整/メンテナンス］（設定／登録）では、すべてのユーザーが項目を設定できます。

0ACY-3EU