お使いのネットワーク環境の確認
次の例を参考に、本製品を接続するネットワーク環境を確認して、必要な作業を行ってください。
Windowsのネットワークの例
Windowsのネットワーク環境の場合には、使用するプロトコルはTCP/IPとNetBIOS（NetBIOS over TCP/IP）です。これらのプロトコルは同時に使用できます。また、本製品は､IPv4（Internet Protocol Version 4）に加えてIPv6（Internet Protocol Version 6）にも対応しており、IPv4ネットワークとIPv6ネットワークの両方と通信できるデュアルスタック構成となっています｡IPv4機能、およびIPv6機能を使用するかどうかを選択できます。IPv4機能とIPv6機能の両方を有効にすることもできます。本製品のIPv4ネットワークとIPv6ネットワークは、IPSec（Security Architecture for Internet Protocol）による暗号化もサポートしています。（→IPSecの設定）
Eメール／Iファクスの機能を使用する場合はTCP/IPプロトコルが必要です。
「ケーブルの接続」、「インターフェイスの設定」、および「通信環境を設定する」の設定を行ってから、使用するプロトコルに合わせてTCP/IPネットワーク、およびSMB/CIFSネットワークを設定してください。
Macintoshのネットワークの例
Mac OS 8/9では、使用するプロトコルはAppleTalk（EtherTalk）になります。Mac OS Xでは、AppleTalk（EtherTalk）、TCP/IP、NetBIOS（NetBIOS over TCP/IP）のいずれかを使用できます。Eメール／Iファクス、データ送信の機能を使用する場合はTCP/IPプロトコルが必要です。
「ケーブルの接続」、「インターフェイスの設定」、および「通信環境を設定する」の設定を行ってから、使用するプロトコルに合わせてAppleTalkネットワーク（Macintosh）、TCP/IPネットワーク、およびSMB/CIFSネットワークを設定してください。
UNIXのネットワークの例
UNIXでは、使用するプロトコルはTCP/IPになります。
「ケーブルの接続」、「インターフェイスの設定」、および「通信環境を設定する」の設定を行ってから、TCP/IPネットワークを設定してください。
いろいろなコンピューターが混在しているネットワークの例
いろいろなコンピューターが混在しているときは、使用しているコンピューターに応じて各作業を行います。
例えば、Windows XPとMacintoshを使用している場合は、「Windowsのネットワークの例」と「Macintoshのネットワークの例」の両方の設定を行ってください。
Eメール／Iファクスの機能を使用する場合はTCP/IPプロトコルが必要です。
データ送信の機能を使用する場合は、TCP/IP、NetBIOSプロトコルのいずれかが必要です。
「ケーブルの接続」、「インターフェイスの設定」、および「通信環境を設定する」の設定を行ってから、使用するプロトコルに合わせてTCP/IPネットワーク、NetWareネットワーク、SMB/CIFSネットワーク、およびAppleTalkネットワーク（Macintosh）を設定してください。

重要
本製品はNetBEUIには対応していません。 Mac OSのバージョンやプリンタードライバーの種類によって、使用できるプロトコルが異なります。詳細は、「コンピューターからのプリント (Mac)」を参照してください。 お使いのユーティリティソフトウェアによっては、［スリープ時の消費電力］が［少ない］に設定されていてスリープ状態の場合、通信に失敗することがあります。設定の前に節電キーを押して本製品をスリープ状態から復帰させるか、［スリープ時の消費電力］を［多い］に設定してください。（→スリープ時の消費電力を設定する）

0ACY-33F