定着ユニット内の紙づまりの処理
定着ユニット内に紙づまりがあるメッセージが表示されたときは、次の手順に従って、用紙を取り除いてください。

注意
プリンター使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、定着器が完全に冷えてから作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因になることがあります。

1.
取っ手を持ちながら本体右下カバーを開けます。
2.
定着ユニットを取り外します。

| 1.水色の部分を両手でつまむ
2.定着ユニットをゆっくりと引き出す

注意
プリンター使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、定着器が完全に冷えてから作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因になることがあります。

3.
つまっている用紙を取り除きます。

| 1.定着ユニットを平らなところに置く
2.上カバーを開けながら、用紙を取り除く

4.
定着ユニットを本体に取り付けます。

| 1.水色の部分を両手でつまむ
2.定着ユニットを溝にあわせて、奥の方にスライドさせる

メモ
定着ユニットは、「カチッ」と音がするまでゆっくり押し込みます。

5.
本体右下カバーを閉めます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーは「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。

0ACY-0H4