本体各部の名称とはたらき
本製品の各部の名称とはたらきを説明します。
オプション装着時の本製品の構成について、「オプション／ソフトウェアについて」を参照してください。
本体外観
本体内部
操作パネル各部の名称とはたらき
本体外観
2段カセットペディスタル・AF1+インナーフィニッシャー・F1+インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1+コピートレイ・J1装着時

1 | 排紙トレイ プリントされた用紙が排紙されます。
2 | ガラス清掃シート保管BOX ガラス清掃シートを収納するボックスです。
3 | 操作パネル 本製品を操作するのに必要なキーやタッチパネルディスプレー、ランプなどがあります。（→操作パネル各部の名称とはたらき）
4 | フィーダー まとめてセットした原稿を1枚ずつ原稿台に送って読み込みます。
5 | USBポート USBメモリーなどを差し込んだりするときに使用します。
6 | 本体右上カバー 紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。（→紙づまりが起きたときには）
7 | LANポート ネットワークに接続するためのLANケーブルを差し込みます。
8 | USBポート(2) コンピューターに接続するためのUSBケーブルを差し込みます。
9 | USBポート(3) 外付けハードディスクなどを装着するときに使用します。
10 | 本体右下カバー 紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。（→紙づまりが起きたときには）
11 | 手差しトレイ 手差しで用紙がセットできます。郵便はがきや封筒はここにセットします。（→手差しトレイに用紙をセットする）
12 | カセット右上カバー 紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。（→紙づまりが起きたときには）
13 | カセット2 550枚（80 g/m2）または680枚（64 g/m2）の用紙をセットできます。
14 | カセット1 520枚（80 g/m2）または640枚（64 g/m2）の用紙をセットできます。
15 | 主電源スイッチ 「I」側に倒すと主電源が入ります。（→主電源と節電キーについて）
16 | LINE 2 G3回線増設キット（2回線）をご使用の際、専用線を差し込みます。
17 | LINE 1 ファクス専用線を差し込みます。
18 | HAND SET ハンドセット・G2をご使用の際、専用線を差し込みます。
19 | EXT. 電話機をご使用の際、専用線を差し込みます。
20 | 回収トナー容器 使用済みのトナーがここに蓄積されます。
21 | サービスブックホルダ 「サービスブック」や本製品に同梱されている「サポートガイド」を収納するボックスです。

メモ
G3回線増設キット（2回線）・AH1、ハンドセット・G2はオプションです。詳細は「システムの構成」を参照してください。 電話機を使用するためのオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。 お買い求め時の状態では、HAND SETとEXT.の差し込み口はキャップで塞がれています。差し込み口をご使用の際は、キャップを手で外してください。 ガラス清掃シート保管BOXは、オプションの取付状況により、取付位置が異なる場合があります。

本体内部
2段カセットペディスタル・AF1+インナーフィニッシャー・F1+インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1+コピートレイ・J1装着時

1 | 原稿台ガラス ブック原稿や厚手の原稿、薄手の原稿、OHPフィルムなどを読み込むときに使用します。
2 | 定着ユニット上部カバー 定着ユニットの紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。（→紙づまりが起きたときには）
3 | 両面ユニット 両面ユニットに紙がつまった場合は、このユニットの紙づまりを取り除きます。（→紙づまりが起きたときには）
4 | トナー交換カバー トナー容器を交換するときに開けます。
5 | トナー容器 トナー容器を交換するときに引き出します。

操作パネル各部の名称とはたらき

1 | タッチパネルディスプレー 各機能の設定画面が表示されます。初期設定では6個のファンクションキーが表示されます。
2 | テンキー 数値を入力するときに押します。
3 | 節電キー 本製品をスリープ状態にしたり、スリープ状態を解除したりするときに押します。本製品がスリープ状態に入るとボタンが点灯し、スリープ状態が解除されると消灯します。 オートスリープについては、「節電キーについて」を参照してください。
4 | 設定／登録キー 各種の登録や機能の設定をするときに押します。
5 | カウンター確認キー タッチパネルディスプレーにコピーやプリントの総枚数を表示するときに押します。
6 | ストップキー 読み込みジョブ、コピージョブ、ファクスジョブ（読み込みのみ）などの進行中の動作を止めるときに押します。
7 | 操作ペン タッチパネルディスプレーを操作するときに使用します。
8 | スタートキー 動作（読み込み）を開始するときに押します。
9 | 主電源ランプ 本体主電源が入っているときは点灯、入っていないときは消灯しています。
10 | エラーランプ 本製品にトラブルが発生したときに点滅または点灯します。点滅の場合はタッチパネルディスプレーに表示されるメッセージに従ってトラブルの対処をしてください。エラーランプが赤色に点灯し続ける場合は担当サービスへ連絡してください。
11 | 実行／メモリーランプ 本製品が動作中は緑色に点滅します。待機中のジョブやメモリー受信文書があるときは緑色に点灯し ます。
12 | クリアキー 入力した数字や文字を取り消すときに押します。
13 | リセットキー 設定したモードを標準モードに戻すときに押します。
14 | ID（認証）キー 部門別ID管理やSSO-Hなどのログインサービスを使用している場合、ログイン／ログアウトするときに 押します。
15 | 輝度調整ダイヤル 画面の明るさを調整します。
16 | 音量調整キー ファクス送信・受信のアラーム音量や通信音量などの調整画面を表示させたいときに押します。

メモ
本製品に装着するオプションの詳細については、「オプション／ソフトウェアについて」を参照してください。

0ACY-005