水平タブ位置の設定（[ESC] D）
水平タブ位置を設定します。

JIS | ESC D <タブ位置1（1バイト）>…<タブ位置n（1バイト）> NUL
16進数 | 1Bh 44h <タブ位置1（1バイト）>…<タブ位置n（1バイト）> 00h

| <タブ位置1（1バイト）>…<タブ位置n（1バイト）> 左マージン位置（第1文字目の印字位置）からの文字数で水平タブ位置を指定します。
単位： | 現在の文字ピッチでの文字数
範囲： | 1～255（01h～FFh）
初期値： | 電源オン時には漢字半角8文字ごとに設定

| 水平タブ位置は、左マージン位置から（文字ピッチ×文字数）インチの位置になります（文字ピッチの調整量も含みます）。 プロポーショナルピッチが指定されている場合、文字ピッチは10cpiとして設定されます。 タブ位置は、最高32カ所までで、これを超える指定は無視されます。 また、タブ位置は左から右へ順に指定します。 水平タブ位置の指定を省略した場合（ESC D NUL）、設定されている水平タブ位置がすべて消去されます。 設定した水平タブ位置への移動は、HT で実行します。 右マージンを越えるタブ位置へは移動できません。ただし、設定は有効であるため、マージンを変更してタブ位置を印字領域内とすれば使用できます。

| 水平タブ位置の指定順序が正しくない場合（同じ位置を指定した場合や、前のタブ位置より左を指定した場合）は、その時点で設定を終了します。 水平タブ位置の設定後に文字ピッチを変更しても、タブ位置は変化しません。

0ACY-1WF