全文字印字
すべての1バイトコードの範囲から、指定されたコードの文字パターンを印字します。したがって、制御命令の部分も、制御命令としてではなく、すべて文字として印字します。

JIS | ESC | SP <総バイト数（2バイト）> a <文字コードの総バイト数（4バイト）> （文字コード）
16進数 | 1Bh 7Ch 20h 00h 00h 61h <文字コードのバイト数（4バイト）> （文字コード）

| <総バイト数（2バイト）>＝可変長（00h 00h）

| <文字コードのバイト数（4バイト）> 印字する文字コードの総バイト数を指定します。
範囲： | 0000～9999
（文字コード） 印字する文字コードを指定します。

| 指定されたコード範囲に文字パターンがない場合は、スペース（20h）が印字されます。 なお、本制御命令は、漢字縦印字／横印字モードのときは無効になります。

0ACY-1YH