ヘキサ形式データの設定（@ @ C ?）
本制御命令以降に送られる指定バイト数のデータを、ヘキサ形式のデータとして取り扱います。

JIS | ＠ ＠ C ？<バイト数（4バイト）>（ヘキサデータ）
16進数 | 40h 40h 43h 3Fh<バイト数（4バイト）>（ヘキサデータ）

| <バイト数（4バイト）>
| ヘキサ形式で送るデータの総バイト数を10進数の文字4桁で指定します。
範囲： | 0001～9999
| ただし、バイト数は、ヘキサ形式のデータに変換する前のバイナリ形式のデータで計算します（ヘキサ形式のデータはこの値の2倍になります）。

| ヘキサ形式データの中に、正しい数値にならない値がある場合、その1バイトは無視されます。 また、本制御命令の制御コードの間に、ほかの制御命令と認識できるコードがあっても、本制御命令の記述内容が正しければ、その制御命令を無視してヘキサ形式モードが設定されます。ただし、本制御命令の記述が間違っている場合は、その制御命令が有効になり、制御命令以外のコードは印字データとして扱われます。 「＠」コードを受信した後、512バイト受信しても制御命令が確定されない場合は、次の1バイト（513バイト目）を受信した時点で、1バイト目が確定したものとして処理します。

| ヘキサ形式でデータを送る場合は、メニューのその他グループの「HEX／LIPS機能」で［有効］を設定してください。［無効］の場合はヘキサ形式として扱われません。

| 「ヘキサ形式モードを設定する（HEX／LIPS機能）」

0ACY-2S9