ペン上げ命令（PU）
ペンを現在位置で上げます。

JIS | PU《X1座標（i／sd），Y1座標（i／sd）》《，X2座標（i／sd），Y2座標（i／sd），… …，Xn座標（i／sd），Yn座標（i／sd）》；
16進数 | 50h 55h《X1座標（i／sd）2Ch Y1座標（i／sd）》2Ch<X2座標（i／sd）2Ch Y2座標（i／sd）2Ch … 2Ch Xn座標（i／sd）2Ch Yn座標（i／sd）》3Bh

| 《X座標（i／sd）》《Y座標（i／sd）》
| 座標値を指定すると、ペンを上げてその位置まで移動します。 座標値は、本命令の前に絶対座標プロット命令PAが実行されていれば、絶対座標となり、相対座標プロット命令PRが実行されていれば、相対座標（X、Y方向の増分指定）となります。 座標系は、スケーリングがオフのときはプロッターユニット、オンのときはユーザーユニットになります。 パラメータを省略した場合は、座標の移動は行われずにペンが上がります。

| 本命令は、「多角形定義モード設定命令PM」によってポリゴンバッファーに登録するときも有効です。

| ペン移動命令（絶対座標）（PA） PA ペン移動命令（相対座標）（PR） PR

0ACY-29W