Q&A
相手先に送信できないとき、自動的に再送信を行うようにしたいのですが・・・。
［自動リダイヤル］を設定します。リダイヤルの回数や間隔などを、詳細に設定できます。（→自動リダイヤルを有効にする）
本製品がスリープ状態のときに送信されてきた文書はどうなりますか？
送信されてきた文書を自動的に受信して、受信が終了すると文書がプリントされます。
プリント終了後、再びスリープモードに戻るまでの時間は［タイマー/電力設定］の［オートスリープ移行時間］で設定できます。（→オートスリープ移行時間を設定する）
コピーをしているときに、ファクスが送られてきたらどうなりますか？
特別な操作をする必要はありませんので、そのままコピーを続けてください。受信した文書は内蔵のメモリーに保存されます。コピー作業の終了後、文書は自動的にプリントされます。
［プリント優先順位］で優先順位を変更できます。（→プリント優先順位を設定する）
ただし、［受信ジョブの割込プリント］が「ON」に設定されている場合はコピーの途中で文書がプリントされます。（→受信ジョブを割込プリントする）
いつも同じ設定で送信することが多いので、電源を入れたときや通信が終了したときに、いつもその設定に戻るようにしたいのですが・・・。
読み込みの設定やファイル形式を標準モードとして登録すると、電源を入れたときや通信が終了したときに、登録した設定に戻ります。通信終了後すぐに標準モードに戻らない場合は、リセットを押すと標準モードに戻ります。
受信した文書のプリント中に紙づまりが起きました。受信した文書はどうなりますか？
正常にプリントされないとき、受信文書はメモリー内に保存されています。受信文書は最大で32ジョブ保存可能です。（メモリー領域の使用状況によっては記載値に満たない場合があります。）紙づまりを取り除くと、紙づまりが起きたページからプリントを再開します。
停電が起きると、受信中の文書はどうなりますか？
受信が完了したページまでプリントされます。
停電が起きると、メモリー内の文書の登録内容はどうなりますか？
メモリー内に保存されている文書は、停電が起きても保存されています。また、アドレス帳の登録内容も保存されています。ただし、受信中に停電が起きると、その文書はメモリー内に保存されません。（受信が完了したページまでプリントされます。）通信後、送信機から再送信が実施されることもあります。
用紙を節約したいのですが・・・。
受信した原稿を両面プリントできます。（→受信ファイルを両面プリントする）
受信した文書をメモリー受信してお好みの宛先へ送信することなどもできます。（→転送設定を登録する、ファイルを送信する）
レポートの出力をOFFにすることもできます。（→送信結果レポートの設定をする、通信管理レポートの設定をする、ファクス送信結果レポートの設定をする）
タイマー送信の設定をしたけれど、電源は切ってもいいのですか？
本製品を使用しない時間帯は、節電キーを押してもかまいませんが、主電源のスイッチは入れておいてください。タイマー送信が設定された文書は、指定した時間になれば、本製品のメモリーから自動的に送信されます。
0ACY-0SX