インターフェイスの設定
ここでは、本製品の操作パネルを使用してインターフェイスを設定する方法について説明しています。最初に設定を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。
最初の設定後に設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネル以外を使用することもできます。詳細は、「設定／登録一覧表」を参照してください。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［ネットワーク］を押す
3.
［ネットワーク］の［ネットワークの設定変更/接続の確認表示］を押す→項目を選択→［OK］を押す
［ON］：ネットワーク接続に関係するエラーなどが発生した場合、各種メッセージがタッチパネルディスプレー上に表示されます。本製品をネットワーク環境で使用する場合は［ON］を選択してください。
［OFF］：ネットワーク接続に関するメッセージがタッチパネルディスプレー上に表示されなくなります。本製品をネットワークに接続しないでお使いになる場合には、［OFF］ を選択してください。

重要
ネットワークに正常に接続されている状態で［ネットワークの設定変更/接続の確認表示］を「ON」から「OFF」に変更しても、ネットワーク接続は切断されません。また、ネットワーク画面のすべての項目の設定内容も変更されません。

4.
［ネットワーク］の［Ethernetドライバー設定］を押す→次の項目を設定→［OK］を押す
Ethernetの通信方式と種類を自動的に判別する：
Ethernetの形式の設定を固定するためにEthernetの通信方式と種類を手動で設定する：
Ethernetの通信方式と種類を自動的に判別する：
<自動検出>の［ON］を押す
［ON］を選択した場合でも、本製品の主電源を入れたまま、ネットワークケーブルを通信速度の異なるハブに接続したり、ネットワークケーブルを接続しなおしたりすると、自動検出できません。（ケーブルの接続は、本製品の主電源を切った状態で行ってください。）

重要
本製品はEthernetの形式を自動的に判別しますので、通常は［ON］を選択してください。

メモ
電源の入れかた／切りかたは、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

Ethernetの形式の設定を固定するためにEthernetの通信方式と種類を手動で設定する：
<自動検出>の［OFF］を押す→<通信方式>を選択
<Ethernetの種類>ドロップダウンリストを押す→Ethernetの種類を選択
0ACY-33L