読み取りサイズを指定／登録する
［自動］で読み取れない原稿を使用するときや、とくにサイズを指定する必要があるときに設定します。指定したサイズを登録することもできます。
読み取りサイズを指定する
読み取りサイズを登録する
読み取りサイズを指定する
1.
［スキャンして送信］を押す→宛先を指定→読み取りサイズを押す
2.
読み取りサイズを選択
A/Bサイズを選択する：
A3より長い不定形サイズを選択する：
A3より小さな不定形サイズを選択する：
読み取りサイズを数値で指定する：
登録されている読み取りサイズを選択する：
A/Bサイズを選択する：
「A/B」サイズから読み取りサイズを選択
用紙いっぱいに画像があるA3 サイズの原稿を、画像が欠けないように読み取る場合は、原稿を原稿台ガラスにセットし［A3+］を押します。（→原稿台ガラスにセットする）
A3より長い不定形サイズを選択する：
［長尺原稿］を押す
長尺原稿（ヨコ方向の長さが432～630 mmの原稿）を読み込む場合は、［長尺原稿］を押します。
A3より小さな不定形サイズを選択する：
［フリーサイズ］を押す

メモ
両面原稿を読み込むことができます。

読み取りサイズを数値で指定する：
［任意に指定］を押す
［X］［Y］を押す→テンキーを使用して、mm単位で用紙サイズを入力→［OK］を押す
原稿台ガラス
登録されている読み取りサイズを選択する：
［任意に指定］を押す→［登録サイズ1］または［登録サイズ2］を選択→［OK］を押す
3.
［OK］を押す
読み取りサイズを登録する
1.
［スキャンして送信］を押す→読み取りサイズを押す
2.
［任意に指定］を押す
3.
［サイズ登録］→［登録サイズ1］または［登録サイズ2］を押す
4.
［X］［Y］を押す→mm単位で読み取りサイズを入力→［OK］を押す
5.
［設定取消］→［キャンセル］を押す

重要
次のような原稿は、［自動］では読み取ることはできません。読み取りサイズを選択してください。 定形サイズ以外の原稿 OHPフィルムなど透明度の高い原稿 地色が極端に濃い原稿 原稿台ガラスにセットしたA6Rよりも小さい原稿 ［任意に指定］設定時は次のことに注意してください。 原稿台ガラスにセットします。 ［済スタンプ］は選択できません。 送信する画像は回転されません。 ［長尺原稿］設定時は次のことに注意してください。 原稿はフィーダーにセットします。 倍率100％のみ指定できます。 ［フリーサイズ］設定時は次のことに注意してください。 原稿はフィーダーにセットします。

0ACY-0Y6