印字領域の左端での印字動作
実寸で印字するページフォーマット
実寸縦（Fmode 1）、および実寸横（Fmode 2）では、初期状態（電源を入れたときや、プリンターのリセット処理が行われた状態）のときの第1文字目の印字位置は、左端印字モードと中央印字モードとで異なります。

左端印字モードのときは、第1文字目の印字位置は、有効印字領域の左端（用紙の左端から5 mm内側）になります。 |
中央印字モードのときは、印字領域全体を用紙の中央にレイアウトするために、次の量だけ有効印字領域の左端からオフセットした位置に、第1文字目を印字します。 |

ページフォーマット | A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき
実寸縦(Fmode 1) | 左端オフセット | 185 | 311 | 459 | 547 | 652 | 805
印字幅 | 1806 | 1554 | 1258 | 1082 | 871 | 565
実寸横(Fmode 2) | 左端オフセット | -203 | -28 | 185 | 311 | 459 | 652
印字幅 | 2582 | 2232 | 1806 | 1554 | 1258 | 871

単位：1／160インチ | 印字幅は印字領域の左端から右端までのドット数です。 左端オフセット量は「用紙位置微調整」が初期値「0」の場合です。

| 「用紙位置を左右に微調整する（用紙位置微調整）」

縮小をともなうページフォーマット
ページフォーマットFmode 7, 8の中央印字モードでは、実際に印字する用紙サイズの1.5倍の用紙サイズを想定したときのFmode 1, 2の印字位置と同じになります。

ページフォーマットFmode 7, 8の左端印字モードでは、初期状態のときの第1文字目の印字位置は、ページフォーマットおよび用紙サイズによって異なります。 iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域の左端から次の量だけオフセットした位置に、第1文字目を印字します。 |

ページフォーマット | A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき
10インチ→A4縦（Fmode 3） | 533 | 297 | 15 | 0 | 0 | 0
15インチ→A4横（Fmode 4） | 1061 | 750 | 345 | 0 | 0 | 0
15インチ→B4横（Fmode 6） | 381 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
2／3縦（Fmode 7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2／3横（Fmode 8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

単位：1／300インチ | 左端オフセット量は「用紙位置微調整」が初期値「0」の場合です。 2／3縦（Fmode 7）、2／3横（Fmode 8）は左端印字モード時の値です。

ページフォーマットFmode 3, 4でA3、B4、A4サイズの用紙を使用するとき、Fmode6でA3、B4サイズの用紙を使用するときや、Fmode 7, 8でA3、B4、A4、A5サイズの用紙を使用するときは、1ページ分の印字データが用紙の中央にレイアウトされるように第1文字目の印字位置をオフセット量で調整しています。そのほかの組み合わせでは、iRシリーズ / imagePRESSシリーズの有効印字領域のほぼ左端が第1文字目の印字位置になります。
0ACY-2UA