ICCプロファイル設定
RGB入力プロファイル
出力プロファイル
マッチング方法
RGB入力プロファイル

テキスト | sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル
グラフィックス | sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル
イメージ | sRGB、Gamma 1.5、Gamma 1.8、Gamma 2.4、ダウンロードプロファイル

RGB データに対して、使用中のモニターに合わせて適切なプロファイルを選択します。
RGB 「テキスト」、「グラフィックス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定することができます。
［sRGB］
一般的なWindowsコンピューターのモニターの業界標準画質に設定されます。sRGB 対応モニターをお使いの場合、モニターで表示される色とプリンターで印刷される色のマッチングを行い、モニター上の色に近い色味で印刷されます。
工場出荷時は、［sRGB］に設定されています。
［Gamma 1.5］、［Gamma 1.8］、［Gamma 2.4］
データの最も明るい部分や暗い部分を損なわないように、印刷結果の明るさを調節します。プリント結果がモニターで表示された色と比べて明るいときなど、明るさを調節したいときに設定します。ガンマ値が大きいほど暗く印刷されます。
［ダウンロードプロファイル］
本製品にダウンロードしたプロファイルを使用するときに設定します。
出力プロファイル

テキスト | Normal、Photo
グラフィックス | Normal、Photo
イメージ | Normal、Photo

印刷しようとしているデータに適切なプロファイルを定義することができます。本項目はすべての印刷ジョブのデータに適用されますので、正しいプロファイルが選択されていることを確認してください。
［Normal］
モニターに表示された色に近い色味でマッチングが行われ、印刷されます。
［Photo］
写真のような色味でマッチングが行われ、印刷されます。
マッチング方法

テキスト | 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小
グラフィックス | 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小
イメージ | 色み優先、鮮やかさ優先、色差最小

「RGB 入力プロファイル」が適用される際の印刷方法を設定します。 本製品では、以下のようなカラーレンダリングスタイルを選択することができます。
［色み優先］
写真やビットマップイメージの印刷に適した色味を提供します。
［鮮やかさ優先］
プレゼンテーション資料用のアートワークやグラフなどの印刷に適した色味を提供します。
［色差最小］
本製品の色再現範囲内にあるRGB カラー値をなるべく正確に再現したい場合に設定します。

メモ
プロファイルのダウンロードは、imageWARE Enterprise Management Consoleのリソースプラグインを使ってダウンロードできます。 本項目の設定を有効にするには、「マッチングモード」の設定を［ICCプロファイル］に設定してください。 LIPSプリンターのタッチパネルの設定とプリンタードライバーの設定は、以下のように対応しています。
タッチパネルの設定 | プリンタードライバーの設定
［sRGB］ | sRGB v3.00 (Canon)
［Gamma 1.5］ | Canon HDTV gamma 1.5 Monitor
［Gamma 1.8］ | Canon HDTV gamma 1.8 Monitor
［Gamma 2.4］ | Canon HDTV gamma 2.4 Monitor
［色差最小］の設定は本項目を［色差最小］に設定して、「出力プロファイル」を［Normal］に設定します。 LIPSLXドライバー時の「VIVIDフォト」の設定は本項目を［鮮やかさ優先］に設定して、「Output Profile」を［Photo］に設定します。

0ACY-1HE