転送エラージョブの処理を設定する
転送に失敗したジョブの処理方法を設定します。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［受信/転送］→［共通設定］を押す
3.
［転送エラージョブの処理］を押す
4.
次の項目を選択→［OK］を押す
選択する項目

［常にプリント］： | 転送エラージョブをプリントします。
［保存/プリント］： | 転送エラージョブをシステムボックスに保存します。［ファンクション設定］（設定／登録）で、ファクス／Iファクスメモリー受信が「OFF」に設定されているときはプリントします。（→受信トレイを設定する）
［OFF］： | 転送エラージョブはプリントされません。

メモ
転送エラージョブの処理の設定をするためには、管理者としてログインする必要があります。 ［ファンクション設定］（設定／登録）の［エラージョブクリア］が「OFF」に設定されている場合は、転送エラージョブは状況確認／中止画面のジョブ状況に保存され、ここで設定する転送エラージョブの処理は行われません。（→エラージョブを自動的に削除する）

0ACY-0C3