ハンドセット・G2
本製品は電話を受信すると電話機に、ファクスを受信するとファクスに切り替わるFAX/TEL切り替え機能を持っています。このため、本体に電話機またはハンドセット・G2を接続すると通常の電話と同じように電話をかけたり、電話を受けたりできます。FAX/TEL機能の設定のしかたについては、「受信モードを選択する」を参照してください。
電話をかける
電話をうける

重要
通話するには、本体に電話機またはハンドセット・G2を接続する必要があります。

電話をかける
1.
ハンドセット・G2を上げる
2.
［ファクス］を押す
3.
～、、（テンキー）で相手先の電話番号を入力

メモ
（スタート）を押す必要はありません。

4.
相手の声が聞こえたら、通話する
5.
通話が終わったら、ハンドセット・G2を戻す

メモ
ハンドセット・G2を戻すときは、コードを正しい位置に戻してください。

電話をうける
1.
呼び出し音がなったら、ハンドセット・G2を上げ通話する

メモ
ハンドセット・G2の形状が異なることがありますが、機能や性能はかわりありません。呼び出し音量は大、小、切の3段階で調整できます。シャープペンシルの先などで、呼び出し音量スイッチを切り替えてください。 *1 フックボタン *2 呼び出し音量スイッチ

2.
通話が終わったら、ハンドセット・G2を戻す

メモ
ハンドセット・G2を戻すときは、コードを正しい位置に戻してください。

重要
回線を増設した場合、この設定が機能するのは回線1（標準回線）のみです。回線1（標準回線）にてお使いください。 ハンドセット・G2がハウリングする場合は、アラーム音量、通信音量の設定を下げてお使いください。（→音量やブザーを設定する）

0ACY-03S