SMB/CIFSネットワークと共有フォルダーの設定
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合
Mac OS X 10.4/10.5/10.6をお使いの場合
UNIX/LinuxでSambaをお使いの場合
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合
ファイルサーバーの設定は、お使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012には、アクセスできるユーザー数またはクライアント数に制限があります。このユーザー数またはクライアント数を超えた場合、Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012へはデータを送信できません。
手順中の画面や項目名は、Windows Vista/8のものです。お使いのOSの種類によっては、項目名などが異なることがあります。
1.
管理者の権限でWindows にログオン
2.
ネットワーク接続を設定するウィンドウを表示する
Windows XP：［スタート］メニューの［マイネットワーク］を右クリックして、［プロパティ］を選択してください。
Windows Server 2003：［スタート］メニューから［コントロールパネル］－［ネットワーク接続］を選択してください。
Windows Vista/Server 2008:［スタート］メニューの［ネットワーク］を右クリックして、［プロパティ］を選択したあと、［ネットワーク接続の管理］をクリックしてください。
Windows 7/Server 2008 R2：［スタート］メニューの［コントロールパネル］を選択して、［ネットワークとインターネット］をクリックしたあと、［ネットワークと共有センター］をクリックしてください。
Windows 8/Server 2012：デスクトップ画面右上(右下)にカーソルを置き、［設定］→［コントロールパネル］を選択してください。［ネットワークとインターネット］をクリックしたあと、［ネットワークと共有センター］をクリックしてください。
3.
<接続>のローカルエリアネットワーク接続名称をクリック→［プロパティ］を選択
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vistaをお使いの場合は、［ローカルエリア接続］アイコンを右クリック→［プロパティ］を選択してください。
Windows 7/Server 2008 R2をお使いの場合は、［ローカルエリア接続］→［プロパティ］をクリックしてください。
4.
［Microsoft ネットワーク用クライアント］、［Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有］、［インターネット プロトコル（TCP/IP）］／［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］にチェックマークを付ける
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vistaをお使いの場合は、［Microsoft ネットワーク用クライアント］、［Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有］、［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］にチェックマークを付けてください。
5.
［インターネットプロトコル（TCP/IP）］／［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］をダブルクリック
6.
［インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ］／［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）のプロパティ］ダイアログボックスで［全般］ページの［詳細設定］→［WINS］タブをクリック
7.
［WINS］ページで［NetBIOS over TCP/IPを有効にする］を選択
8.
［OK］を繰り返しクリックしてダイアログボックスを閉じる
9.
必要に応じてコンピューターを再起動
10.
コンピューター名を確認
Windows XP/Server 2003の場合：
Windows Vista/Server 2008の場合：
Windows 7/Server 2008 R2の場合：
Windows 8/Server 2012の場合：
Windows XP/Server 2003の場合：
［スタート］メニューの［マイコンピュータ］を右クリック→［プロパティ］を選択
［コンピュータ名］タブ→［変更］をクリック
［コンピュータ名の変更］ダイアログボックスで［詳細］をクリック
［DNSサフィックスとNetBIOSコンピュータ名］ダイアログボックスで、［NetBIOSコンピュータ名］を確認
［キャンセル］を繰り返しクリックしてダイアログボックスを閉じる
Windows Vista/Server 2008の場合：
［スタート］メニューの［コンピュータ］を右クリック→［プロパティ］を選択→［コンピュータ名、ドメインおよびワークグループの設定］の［設定の変更］をクリック
［システムのプロパティ］ダイアログボックスの［コンピュータ名］ページで、［変更］をクリック
［コンピュータ名/ドメイン名の変更］ダイアログボックスの［詳細］をクリック
表示されたダイアログボックスの［NetBIOSコンピュータ名］を確認
［キャンセル］を繰り返しクリックしてダイアログボックスを閉じる
Windows 7/Server 2008 R2の場合：
［スタート］メニューの［コンピューター］を右クリック→［プロパティ］を選択→［コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定］の［設定の変更］をクリック
［システムのプロパティ］ダイアログボックスの［コンピューター名］ページで、［変更］をクリック
［コンピューター名/ドメイン名の変更］ダイアログボックスの［詳細］をクリック
表示されたダイアログボックスの［NetBIOSコンピューター名］を確認
［キャンセル］を繰り返しクリックしてダイアログボックスを閉じる
Windows 8/Server 2012の場合：
デスクトップ画面右上(右下)にカーソルを置き、［設定］→［PC情報］／［サーバー情報］を選択→<コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定>の［設定の変更］をクリック
［システムのプロパティ］ダイアログボックスの［コンピューター名］ページで、［変更］をクリック
表示されたダイアログボックスの［NetBIOSコンピューター名］を確認
［キャンセル］を繰り返しクリックしてダイアログボックスを閉じる
11.
共有フォルダーにアクセスするユーザーとパスワードを設定
コンピューターを管理するウィンドウを表示
Windows XP/Server 2003：［スタート］メニューの［マイコンピュータ］を右クリックしたあと、［管理］を選択してください。
Windows Vista/Server 2008:［スタート］メニューの［コンピュータ］を右クリックしたあと、［管理］を選択してください。
Windows 7/Server 2008 R2：［スタート］メニューの［コンピューター］を右クリックしたあと、［管理］を選択してください。
Windows 8：スタート画面上で右クリック したあと、［すべてのアプリ］をクリックしてください。［コンピューター］を右クリックしたあと、［コンピューターの管理］を選択してください。
Windows Server 2012：デスクトップ画面左下にカーソルを置いて右クリックしたあと、［コンピューターの管理］を選択してください。
［コンピュータの管理］／［コンピューターの管理］ウィンドウで［システムツール］の中の［ローカルユーザーとグループ］をダブルクリック
Windows Server 2008/Server 2008 R2をお使いの場合は、［サーバーマネージャ］／［サーバーマネージャー］の下にある［構成］をダブルクリックしてください。
［ユーザー］フォルダーを右クリック→ポップアップメニューから［新しいユーザー］を選択
［新しいユーザー］ダイアログボックスで、［ユーザー名］、［パスワード］、［パスワードの確認入力］を入力→［作成］をクリック
ユーザー名は半角20文字（全角10文字）以内、パスワードは半角14文字以内で設定します。
［ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要］にチェックマークを付けて新規ユーザーを追加した場合は、新規ユーザーはいったんパスワードを変更してからでないと、本製品からはファイルを送信できません。（本製品ではパスワードは変更できません。）
［コンピュータの管理］／［コンピューターの管理］ウィンドウを閉じる

メモ
Active Directory環境では、ユーザーの登録手順は上記と異なります。詳細は、Windowsの説明書を参照してください。 Active Directory環境でユーザーがログオンできるコンピューターが管理者によって制限されている場合、コンピューターの名前をActive Directoryに登録しておく必要があります。ユーザーアカウントのプロパティダイアログボックスでコンピューター名に「CANON+コンピューターのMACアドレスの下8桁+00」を設定してください。例えば、お使いのコンピューターのMACアドレスが「00:00:11:22:33:44」のときには、CANON1122334400を設定します。

12.
エクスプローラなどで共有するフォルダーを選択→右クリック→［プロパティ］を選択
13.
共有名を入力
Windows XP/Server 2003の場合：
Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012の場合：
Windows XP/Server 2003の場合：
［共有］ぺージで［このフォルダを共有する］を選択→［共有名］を入力
Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012の場合：
［共有］ページで［詳細な共有］をクリック
［このフォルダを共有する］／［このフォルダーを共有する］にチェックマークを付ける→［共有名］を入力
14.
アクセス許可を設定
共有フォルダーを作成したドライブがFATまたはFAT32フォーマットの場合（［セキュリティ］タブがない場合）：
共有フォルダーを作成したドライブがNTFSフォーマットの場合：
共有フォルダーを作成したドライブがFATまたはFAT32フォーマットの場合（［セキュリティ］タブがない場合）：
［アクセス許可］をクリック
表示されたダイアログボックスで、共有するフォルダーへのアクセスを許可するユーザーまたはグループを選択→アクセス許可を設定するリストの［変更］と［読み取り］の両方の［許可］にチェックマークを付ける→［OK］をクリック
共有フォルダーを作成したドライブがNTFSフォーマットの場合：
［セキュリティ］タブをクリック
共有するフォルダーへのアクセスを許可するユーザーまたはグループを選択→［追加］／［編集］を押す→アクセス許可を設定するリストの［書き込み］と［読み取りと実行］以上のアクセス権を［許可］に設定
フォルダー内のファイルには、［書き込み］と［読み取り］以上のアクセス権を［許可］に設定します。

メモ
Windows XPで［セキュリティ］タブを表示するには、Windows XPのフォルダーオプションで［簡易ファイルの共有を使用する］のチェックマークを外します。［簡易ファイルの共有を使用する］にチェックマークを付けると、ファイルを共有できます。お使いの環境に合わせて設定してください。詳しい手順は、Windows XPの説明書を参照してください。 Active Directory環境では、共有フォルダーのセキュリティーの設定手順は上記と異なります。詳細は、Windowsの説明書を参照してください。

［OK］をクリック
15.
本製品の操作パネルで宛先を設定
宛先の設定は、［参照］を押してリストから選択する方法、［ホスト検索］を押して検索する方法、および各項目を文字入力する方法があります。
宛先の設定例：
サーバー側の設定（上記手順で設定、確認した内容）

［コンピュータ名］／［NetBIOSコンピュータ名］／［NetBIOSコンピューター名］： | swan
［共有名］： | share

shareの中にImagesというフォルダーを作り、Imagesをファイルの送信先にする。
本製品の宛先の設定

<プロトコル：>： | Windows (SMB)
［ホスト名］： | \\swan\share（共有フォルダーのパス）
［フォルダーへのパス］： | \Images
［ユーザー名］： | （上記手順で設定したパスワード)
［パスワード］： | （上記ユーザーのパスワード）

重要
各項目の値を参照画面でリストから選択する場合は、「起動時間の設定」で設定した時間が経過してから［参照］を押してください。 操作パネルの［ホスト名］に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）以内です。また、［フォルダーへのパス］には半角255文字（全角127文字）以内です。それぞれ制限文字数以内になるように、サーバー側を設定してください。 タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。 マスターブラウザーとなっているコンピューターと本製品の操作パネルの表示言語が異なる場合、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。

メモ
宛先の［ホスト名］は、次の形式でも指定できます。後者の場合はDNS サーバーが必要です。 \\192.168.2.100\share \\host_name.organization.company.co.jp\share 宛先の［ユーザー名］は、次の形式でも指定できます。 domain_name\user_name（ドメイン名は半角15 文字（全角7 文字）以内、ユーザー名は半角20 文字（全角10 文字）以内） この形式でユーザー名を設定すると、指定したドメインでのユーザーの権限がSMB通信に適用されます。 user_name@organization.company.com（全部で半角128 文字（全角64 文字）以内） この形式は、Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012がドメインコントローラーとなっているドメインに属しているWindows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012に送信するときのみ、指定可能です。

Mac OS X 10.4/10.5/10.6をお使いの場合

メモ
各OS共通の手順は、Mac OS X 10.6の画面や項目名で記載しています。 お使いのコンピューターの設定を変更するときに、鍵アイコンをクリックしてロックの解除が必要な場合があります。

1.
Mac OS Xに管理者としてログイン
2.
データを送信するユーザーとパスワードを設定
アップルメニューまたはDockから［システム環境設定］→［アカウント］を選択
［アカウント］ウィンドウで、本製品からMac OS Xにデータを送信するユーザーとパスワードを設定
ツールバーの［すべてを表示］をクリック
3.
Mac OS XのSMBサービスを開始
Mac OS X 10.4の場合：
Mac OS X 10.5/10.6の場合：
Mac OS X 10.4の場合：
［システム環境設定］ウィンドウで［共有］をクリック
［Windows共有］にチェックマークを付ける→［アカウント］をクリック
使用するアカウントにチェックマークを付ける
アカウントのパスワードを入力→［OK］→［完了］をクリック
Mac OS X 10.5/10.6の場合：
［システム環境設定］ウィンドウで［共有］をクリック
［ファイル共有］を選択→［オプション］をクリック
［SMB (Windows)を使用してファイルやフォルダを共有］にチェックマークを付ける
使用するアカウントにチェックマークを付ける
アカウントのパスワードを入力→［OK］→［完了］をクリック
4.
送信先として使用する共有フォルダーを作成
設定例：
［移動］-［ホーム］-ログインユーザー名-［パブリック］-［ドロップボックス］フォルダーの中に、「SMB_Folder」（任意の名称）というフォルダーを作成します。
5.
手順4で作成した共有フォルダーのアクセス権を設定
Mac OS X 10.4の場合：
Mac OS X 10.5/10.6の場合：
Mac OS X 10.4の場合：
共有フォルダーを選択した状態で［ファイル］メニューの［情報を見る］をクリック
［所有権とアクセス権］でオーナー、グループのメンバーの読み取り／書き込みを許可
Mac OS X 10.5/10.6の場合：
共有フォルダーを選択した状態で［ファイル］メニューの［情報を見る］をクリック
［共有とアクセス権］を表示
<アクセス権>の読み取り／書き込みを許可
6.
本製品の操作パネルで宛先を設定
宛先の設定は、［参照］を押してリストから選択する方法、［ホスト検索］を押して検索する方法、および各項目を文字入力する方法があります。
宛先の設定例：
サーバー側の設定（上記手順で設定した内容）
ユーザー名「share」の［ホーム］フォルダー中の［パブリック］フォルダーの中に「SMB_Folder」というフォルダーを作り、「SMB_Folder」をファイルの送信先にする。
本製品の宛先の設定

<プロトコル：>： | Windows (SMB)
［ホスト名］： | \\<MacintoshのIPアドレス>\Public
［フォルダーへのパス］： | \Drop box\SMB_Folder
［ユーザー名］： | （手順2で設定したユーザー名）
［パスワード］： | （上記ユーザーのパスワード)

画面の例は、Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012の画面を参照してください。

重要
各項目の値を参照画面でリストから選択する場合は、「起動時間の設定」で設定した時間が経過してから［参照］を押してください。 操作パネルの［ホスト名］に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）以内です。また、［フォルダーへのパス］は半角255文字（全角127文字）以内です。それぞれ制限文字数以内になるように、サーバー側を設定してください。 タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。 マスターブラウザーとなっているコンピューターと本製品の操作パネルの表示言語が異なる場合、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。

UNIX/LinuxでSambaをお使いの場合
Sambaは、2.2.8a以降に対応しています。
お使いの環境によっては、Sambaを使用するための詳細な設定が必要な場合があります。詳しくは、お使いのネットワーク環境の管理者にご相談ください。
1.
Sambaの共有フォルダーにアクセスするユーザーとパスワードを設定
ユーザー名は半角20文字以内、パスワードは半角14文字以内で設定します。
ワークステーションにスーパーユーザーとしてログイン→ユーザー名とパスワードを設定
2.
本製品の操作パネルで宛先を設定
宛先の設定は、［参照］を押してリストから選択する方法、［ホスト検索］を押して検索する方法、および各項目を文字入力する方法があります。
宛先の設定例：
サーバー側の設定

コンピューター名： | swan
共有名： | share

shareの中にImagesというフォルダーを作り、Imagesをデータの送信先にする。
本製品の宛先の設定

<プロトコル：>： | Windows (SMB)
［ホスト名］： | \\swan\share（共有フォルダーのパス）
［フォルダーへのパス］： | \Images
［ユーザー名］： | （上記手順で設定したユーザー名）
［パスワード］： | （上記ユーザーのパスワード)

画面の例は、Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012の画面を参照してください。

重要
各項目の値を参照画面でリストから選択する場合は、「起動時間の設定」で設定した時間が経過してから［参照］を押してください。 操作パネルの［ホスト名］に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）以内です。また、［フォルダーへのパス］は半角255文字（全角127文字）以内です。それぞれ制限文字数以内になるように、サーバー側を設定してください。 タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。 マスターブラウザーとなっているコンピューターと本製品の操作パネルの表示言語が異なる場合、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。

メモ
宛先の［ホスト名］は、次の形式でも指定できます。後者の場合はDNSサーバーが必要です。 \\192.168.2.100\share \\host_name.organization.company.co.jp\share 宛先の［ユーザー名］は、次の形式でも指定できます。 domain_name\user_name（ドメイン名は半角15文字（全角7文字）以内、ユーザー名は半角20文字（全角10文字）以内） この形式でユーザー名を設定すると、指定したドメインでのユーザーの権限がSMB通信に適用されます。

メモ
Windows Vistaをお使いの場合には、操作の途中で確認ダイアログが表示されることがあります。そのようなときには、ユーザー名とパスワードを入力してください。詳細は、OSの説明書などを参照してください。

0ACY-359