BMLinkSを使用するための設定方法
BMLinkS対応のプリントサービス（機密印刷）、スキャンサービス、監視サービス、設定サービス、統計情報サービス、情報マーキング機能を利用するためには、「BMLinkS for MEAP」version 1.2以降が必要です。詳しくは、「BMLinkS for MEAP」に付属の使用説明書をご参照ください。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ログイン］を押す→システム管理部門IDとシステム管理暗証番号を入力する→（認証）を押す
3.
［環境設定］→［ネットワーク］→［TCP/IP設定］を押す
4.
［BMLinkS設定］を押す
5.
［ON］を押す
6.
［OK］を押す
7.
［Discovery送信間隔］の時間設定を[]、[]で指定する
プリンターがネットワーク上で動作していることを示す情報を送信する間隔を設定します。
8.
[設置場所の情報]を押し、[国/地域名] [会社/組織名] [部門名] [ビル名] [階数] [ブロック名]を入力する→[OK]を押す
9.
［OK］を押す
この操作を繰り返して、設定／登録画面を閉じます。
10.
設定を有効にするため、本体を再起動します。

メモ
電源の入れかた／切りかたは、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0ACY-1L4