コピー操作の流れ
コピーの基本的な操作の流れを説明します。
1.
原稿をセット
自動判別された用紙サイズが適切でないときには［用紙選択］を押して、コピーする用紙サイズを選択してください。（→コピーする用紙を選択する（用紙選択））

メモ
原稿をセットする方法は、「原稿をセットする」を参照してください。 ［自動ソート］が「ON」のときは、フィーダーに原稿をセットした時点で自動的にソートまたはシフト（ずらし）ソートが設定されます。（→自動ソートを有効にする）

2.
［コピー］を押す
メインメニューに目的のファンクションが表示されていないときは、［すべて表示］を押します。
3.
必要に応じたコピーモードを設定
コピー基本画面では、色の選択、用紙の選択、倍率の設定などができます。
［その他の機能］を押すと、便利なコピーモードを選択できます。コピーモードは組み合わせて設定することもできます。
を押して、目的のコピーモードを選択してください。
各機能の詳しい設定方法は各モードの設定手順を参照してください。
4.
～ （テンキー）で必要なコピー枚数（1 ～ 999）を入力
コピー枚数を修正するときは、（クリア）を押して設定枚数を取り消し、必要な枚数を入力しなおします。

重要
コピーの途中でコピー枚数を変更することはできません。

メモ
設定できるコピー枚数は、コピーモードの設定によって異なります。

5.
（スタート）を押す
次の画面が表示されたときは、原稿の読み込みが終了したあと、［コピー開始］を押します。
原稿台ガラスに原稿をセットしているときは、原稿1枚ごとに（スタート）を押して原稿を読み込みます。
プリント中であっても、コピージョブの中止や優先的にコピーを行えます。

メモ
コピーを中止するには（ストップ）を押します。コピーを中止する方法については「コピーを中止する」を参照してください。 コピー中に割り込んで、優先的にコピーするには「割り込んでコピーする（割り込み）」を参照してください。 コピー中のジョブの次にコピーするときは「予約コピーする」を参照してください。

メモ
次の内容については、各項目の説明を参照してください。 主電源と節電キーについて（→主電源と節電キーについて） タッチパネルディスプレーから文字を入力する（→タッチパネルディスプレーから文字を入力する） 日常のメンテナンス（→日常のお手入れ） ログインサービスを利用しているときは、各ログインサービスに応じた操作が必要です。 コピーカードリーダー・F1を使用して部門別ID 管理をしているときは、「コピーカードリーダー・F1」を参照してください。 部門別ID管理をしているときは、「部門IDと暗証番号を入力する」を参照してください。 SSO-Hを設定しているときは、「SSO-Hの認証画面でログインする」を参照してください。 他のコピーモードと一括して設定を解除するには（リセット）を押します。 用紙をセットする方法は、次を参照してください。 カセット→カセットに用紙を補給する 手差しトレイ→手差しトレイに用紙をセットする

0ACY-0J9