ヘキサ形式モードを設定する（HEX／LIPS機能）

iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズにヘキサ形式で印字データを送るかどうかを選択します。
この設定により、次の機能を無効にするか、有効にするかが決まります。
LIPSモードによるヘキサ形式モード
本エミュレーションモードのヘキサ形式モード
LIPSの制御命令によるユーザーページのフォーム登録
無効
ヘキサ形式モードを無効にします。
したがって、上記の機能は使用できません。
有効
ヘキサ形式モードを有効にします。
したがって、LIPSモードによるヘキサ形式モード、本エミュレーションモードのヘキサ形式モード、およびLIPSの制御命令によるユーザーページのフォーム登録を行うことができます。

| ヘキサ形式とは、1バイト（8ビット）のデータを示すコード（16進数のバイナリ形式データ）を、上位と下位に分けて2バイト分の文字形式（アスキーコードの0～9およびA～F）で表します。 たとえば、I75モードの制御命令を使用して、横幅縮小文字で「AB」と印字して復帰改行する場合、次のようなヘキサ形式のデータとなります。

| 以降の6バイト分のデータをヘキサ形式データとして処理する制御命令

0ACY-2JY