改行ピッチの設定（lpi単位）（[ESX] 03h 00h 01h）
改行ピッチを設定します。

JIS | ESX 03h 00h 01h［改行ピッチ（1バイト）］
16進数 | 1Bh 7Eh 03h 00h 01h［改行ピッチ（1バイト）］

改行ピッチを設定します。

| ［改行ピッチ（1バイト）］ 改行ピッチを設定します。
値 | 文字ピッチ
14h（20） | 2 lpi
1Eh（30） | 3 lpi
28h（40） | 4 lpi
32h（50） | 5 lpi
3Ch（60） | 6 lpi
4Bh（75） | 7.5 lpi
50h（80） | 8 lpi

| 上記以外の値を設定した場合、本制御命令は無視されます。 同一行内で複数の改行ピッチ設定を行った場合、現在行の改行ピッチは垂直方向の移動が行われた後に印字データが送られた時点で決まります。アンダーラインのないスペース（空白）や水平タブ位置移動および水平相対／絶対位置への移動では改行ピッチは決まりません。 バッファー内に印字データがない場合は、本制御命令を受信した時点で改行ピッチが有効になりますが、垂直方向の移動をともなわない印字開始命令によってバッファー内のデータを印字しても改行ピッチは有効にならず、垂直方向の移動命令が実行された時点で、次行から有効になります。 設定した値がエラーの場合、本制御命令は無視されます。

| 改行ピッチの設定（1／120インチ単位）（[ESC] %9） ESC ％ 9

0ACY-2L7