排紙（改ページ）（[ESX] 0Eh 00h 01h 06h）
バッファーのデータを印字し、現在印字位置を次ページの1行目の左マージン位置に移動します。

JIS | ESX 0Eh 00h 01h 06h
16進数 | 1Bh 7Eh 0Eh 00h 01h 06h

バッファーのデータを印字し、現在印字位置を次ページの1行目の左マージン位置に移動します。

| カット紙に対応したページフォーマット時（Fmode 1, 2およびFmode 7, 8の標準領域モード）は、排紙吸入後にページフォーマットにしたがったTOF行に移動します。 連続用紙に対応したページフォーマット時（Fmode 3, 4, 6およびFmode 7, 8のワイド領域モード）は、現在のページ長にしたがって次のTOF行に移動します。移動した位置が物理的に用紙の下端を越えた場合は用紙を排出します。 本制御命令は、排紙（改ページ）ESX 0Eh 00h 01h 06hと同じです。

| 排紙（改ページ）（[ESC] V） ESC V

0ACY-2LE