漢字の文字ピッチの指定
漢字の文字ピッチおよび解像度を指定します。

JIS | FS p［有効/無効（任意バイト）］，［文字ピッチの分子（任意バイト）］／［文字ピッチの分母（任意バイト）］.
16進数 | 1Ch 70h［有効/無効（任意バイト）］2Ch［文字ピッチの分子（任意バイト）］2Fh［文字ピッチの分母（任意バイト）］2Eh

| ［有効/無効（任意バイト）］
| 文字ピッチの指定を有効にするか無効にするかを選択します。
値 | 設定内容
2 | 有効
2以外 | 無効
| ［文字ピッチの分子（任意バイト）］／［文字ピッチの分母（任意バイト）］
| 文字のピッチおよび解像度を指定します。
文字ピッチの分子の値 | 文字ピッチの分母の値 | 設定内容
1 | 5 | 1／5インチ 160 dpi
1 | 6 | 1／6インチ 180 dpi
3 | 20 | 3／20インチ 160 dpi
2 | 15 | 2／15インチ 160 dpi
1 | 10 | 1／10インチ 160 dpi

| 本制御命令は漢字縦／横印字モード時に有効になります。

0ACY-321