OCR文字を設定する（OCRフォント）
印字方式がパイカモードのとき、1バイトコード文字（ANK文字）をOCRフォント（N201エミュレーションモードの拡張フォント）を使用して印字するかどうかを設定します。
使用せず
OCRフォントを使用しません。従って、英数字、カタカナはパイカフォントで印字されます。
OCR-B
英数字（コード20h～7Fh）はOCR-Bフォント、カタカナ（コードA0h～FFh）はパイカフォントで印字します。
OCR-A
英数字（コード20h～7Fh）はOCR-Aフォント、カタカナ（コードA0h～FFh）はパイカフォントで印字します。
OCR-B／OCR-カナ
英数字（コード20h～7Fh）はOCR-Bフォント、カタカナ（コードA0h～FFh）はOCR-カナフォントで印字します。
OCR-A／OCR-カナ
英数字（コード20h～7Fh）はOCR-Aフォント、カタカナ（コードA0h～FFh）はOCR-カナフォントで印字します。

| OCRフォントの使用は10ポイント（実寸サイズ）の文字で印字を行うページフォーマット（Fmode 1, 2, 3, 6）で有効になります。縮小サイズの8ポイントで印字するページフォーマット（Fmode 4, 7, 8）では、設定に関わらずパイカフォントで印字されます。 なお、制御命令「ANK文字サイズの選択 ESC ? `」で実寸サイズが設定されている場合は、ページフォーマットの種類に関わらずOCRフォントを使用できます。

0ACY-2WK