スケーリング設定命令（SC）
スケーリングポイントP1、P2にユーザーユニットの値を割り当ててユーザーユニットの座標系を設定します。

JIS | SC《X最小値（i），X最大値（i），Y最小値（i），Y最大値（i）》；
16進数 | 53h 43h《X最小値（i）2Ch X最大値（i）2Ch Y最小値（i）2Ch Y最大値（i）》3Bh

| 《X最小値（i）》《X最大値（i）》《Y最小値（i）》《Y最大値（i）》
| X、Yの最小値をスケーリングポイントP1の座標、X、Yの最大値をP2の座標値に割り当てます。それぞれの最小値および最大値によって、ユーザーユニットが決定されます。 パラメータを省略すると、初期状態（スケーリングが行われていない状態）に戻ります。 この場合は、以降のプロット命令はプロッターユニットで実行されます。

| 本命令で設定された座標系は、スケーリングポイントP1、P2の範囲だけではなく、作図範囲すべてに使用できます。 また、スケーリングは、P1、P2の位置や範囲を変更すると、新しいP1、P2に対して再設定されます。

| 本命令の後、次の命令はユーザーユニットで処理されます。
| 絶対座標／相対座標円弧プロット命令AA／AR 円プロット命令CI 絶対座標／相対座標長方形プロット命令EA／ER 扇形プロット命令EW 塗りつぶし選択命令FT ペン移動命令（絶対座標／相対座標）PA／PR 絶対座標／相対座標長方形塗りつぶし命令RA／RR 扇形塗りつぶし命令WG
| なお、メニューの拡張グループの「エンハンスモード」を［ON］に設定している場合は、次の命令もユーザーユニットで処理されます。
| ウィンドウ設定命令IW

| P1とP2入力命令（IP） IP 「タイプ2」

0ACY-252