ドットアドレッシング
印字位置を現在設定されている左マージン位置から、指定したドット位置（アドレス）まで横方向へ移動します。

JIS | ESC F <ドットアドレス（4バイト）>
16進数 | 1Bh 46h <ドットアドレス（4バイト）>

| <ドットアドレス（4バイト）>
| 移動する位置を指定します。
範囲： | 0000～9999（10進数）
| 指定範囲の上限はページフォーマットおよび標準／ワイド領域モードによって変化する右マージンまでのドット数となります。 ただし、右マージン位置を超えたり、現在印字位置の左側を指定することはできません。

| ドットアドレスの基準となる位置は、左マージン位置です。 1ドットの単位は、現在の印字方式によって次のようになります。
印字方式 | 設定内容
通常（パイカ／プロポーショナルモード、漢字横／縦印字モード） | 160 dpi
エリートモード | 180 dpi
コンデンスモード | 240 dpi

| 文字の拡大指定 ESC eによって横拡大を指定しても、ドットアドレスは拡大されません。

0ACY-30U