コピーカードリーダー・F1
コピーカードリーダー・F1が装着されている場合は、本製品を使用する前にコントロールカードをセットしてください。コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
コピーカードリーダー・F1を使用して部門別ID管理を行う方法については、「部門別ID管理を設定する」を参照してください。
本製品を使用する前の操作
本製品の使用終了後の操作
本製品を使用する前の操作
1.
コントロールカードを差し込み口に、正しい向きで差し込む
タッチパネルディスプレーにメインメニュー画面が表示されます。
本製品の使用終了後の操作
1.
本製品の使用終了後、コントロールカードを抜き取る
コントロールカードをセットする画面に戻ります。

重要
コントロールカードを抜き取ると、再度差し込むまで本製品は使用できません。

重要
部門管理ID以外のログインサービスを使っている場合は、ファンクション制限の設定は使用できません。 ログインサービスに、SSO-Hのサーバー認証またはサーバー認証＋ローカルデバイス認証を設定している場合は、コピーカードリーダー・F1は使用できません。

メモ
コントロールカードを差し込んでもタッチパネルディスプレーにメインメニュー画面が表示されないときは、次のような点をチェックしてください。 差し込む向きは正しいですか 十分に奥まで差し込まれていますか 使用不可能なコントロールカードが挿入されていませんか （破損したコントロールカード、使用禁止のコントロールカード） 電源を入れるまでの操作は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。 コピーカードリーダー・F1装着時は、次のカードを使用できます。1000部門まで管理できます。

0ACY-03U