LIPSモードの制御命令
LIPSモードに関する制御命令には、2種類のシーケンスがあります。
LIPS-ヘキサ形式モードの開始
LIPSモードへの移行
LIPS-ヘキサ形式モードの開始
本制御命令を受信した後、以降のデータをヘキサ形式のデータとして処理し、LIPSの制御命令を使用できるようにします（このモードをLIPS-ヘキサ形式モードと呼びます）。

JIS | @ @ L ?
16進数 | 40h 40h 4Ch 3Fh

| ヘキサ形式とは、1バイト（8ビット）のデータを示すコード（16進数）を、上位と下位に分けて2バイトの文字形式（アスキーコード）で表します。 本制御命令を受信すると、印字データがある場合は印字して排紙後、ソフトリセット処理が行われます。さらに、LIPS-ヘキサ形式モードに移行後、パラメータリセット処理が行われます。

| ヘキサ形式でデータを送る場合は、メニューのその他グループの「HEX／LIPS機能」で「有効」を設定してください。「無効」の場合はヘキサ形式として扱われません。 LIPS-ヘキサ形式モード時、次のLIPSの制御命令は無視されます。 コメント表示命令1／2 ESC P y ESC \、 ESC P 0 y ESC \ また、LIPS-ヘキサ中は、テキストモードではハード・リセット命令が無視され、VDMモードではソフト・リセット命令とハード・リセット命令がLIPS-ヘキサ形式モードの終了命令となります。 ハード・リセット命令ESC c ソフト・リセット命令ESC < LIPS-ヘキサ形式モードは、LIPSのジョブ終了命令が送られた時点で終了します。その後に送られる命令などがある場合、文字コードとして印字されます。

LIPSモードへの移行
本制御命令を受信した後、ESC／PエミュレーションモードからLIPSモードに移行します。

JIS | ESC ％ ＠
16進数 | 1Bh 25h 40h

| 本制御命令を使用する場合は、動作モードメニューで動作モードをESC／Pエミュレーションモードに設定する必要があります。

0ACY-1YS