インナーフィニッシャー・F1
インナーフィニッシャー・F1は、ソート機能、グループ機能、シフト機能、ホチキス機能を備えています。
インナーフィニッシャー・F1装着時に本体右側にコピートレイ・J1を装着すると、排紙トレイを2箇所に増やすことができます。さらに、インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1を装着すると、排紙トレイを3箇所に増やすことができます。
各部の名称とはたらき
フィニッシャーの機能

注意
フィニッシャーを装着しているときは、トレイ内のホチキスされる場所やローラー部に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。 フィニッシャーの動作中は、動作部に手や指を触れないでください。けがやフィニッシャーの故障の原因になることがあります。

重要
フィニッシャーのトレイはコピー、プリント中に位置が移動するため、トレイの下には物を置かないでください。トレイの故障や破損の原因になります。

各部の名称とはたらき

1. | 補助トレイ 大きいサイズの用紙を排紙するときに引き出します。
2. | 排紙トレイ プリントされた用紙がここに排紙されます。
3. | インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1 装着することで排紙先のトレイを1つ増やすことができます。
4. | 前カバー ホチキスユニットの針カートリッジを交換するとき、また、針づまりが起きたときに開きます。

フィニッシャーの機能
インナーフィニッシャー・F1は次の機能を備えています。
ソート機能
プリントする用紙を自動的にページぞろえして排紙する機能です。
グループ機能
原稿の各ページのプリントする用紙を、ページごとに仕分けて排紙する機能です。
シフト機能
プリントする用紙を手前にずらして排紙する機能です。プリントする用紙は、排紙トレイの前後に交互にずらして排紙されます。
ホチキス機能
1部プリント後、自動的にホチキスユニットでとじて排紙する動作を連続して行う機能です。ホチキスされる箇所は次のようになります。
原稿台ガラスにセットした場合

コーナーステイプル | ダブルステイプル
*1 | 左上 | *1 | 左とじ
*2 | 右上 | *2 | 右とじ
*3 | 右下 |  |
*4 | 左下 |  |

フィーダーにセットした場合

コーナーステイプル | ダブルステイプル
*1 | 右上 | *1 | 右とじ
*2 | 左上 | *2 | 左とじ
*3 | 左下 |  |
*4 | 右下 |  |

本製品の排紙トレイに排紙できる用紙サイズは次のようになります。ただし、設定した機能によっては排紙できない場合があります。
：使用可能 ×：使用不可

用紙サイズ | 排紙トレイ
305×457mm |
SRA3 |
A3 |
A4 |
A4R |
A5 |
A5R |
B4 |
B5 |
B5R |
はがき |
往復はがき |
4面はがき |
封筒* | 長形3号 |
洋形長3号 |
角形2号 |
No.10(COM10) |
Monarch |
DL |
ISO-C5 |
ユーザー設定サイズ | 99×139.7mm～320×457.2mm |

* 封筒縦置きの場合は排紙できません。

重要
インナーフィニッシャー・F1を装着している場合は、インナー2ウェイトレイ・F1を同時に装着することはできません。 ホチキスできる用紙サイズは、A3、B4、A4、A4R、B5です。 郵便はがき、封筒、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙にはホチキスできません。

メモ
フィニッシャーの針交換などのお手入れのしかたについては「メンテナンス」を、紙づまりや針づまりといったトラブルについては「トラブルシューティング」をご参照ください。 ホチキスできる用紙の枚数は、A3、B4、A4Rの場合は30枚、A4、B5の場合は50枚までです（表紙含む）。 ホチキスの途中でフィニッシャーが停止し、「ホチキスユニットの針を補給してください。」と表示された場合は、針が残り少なくなり針ケースの交換が必要となっています。針ケースを交換してください。 ソート、グループ、ホチキスを設定すると、トレイは用紙束排出ごとに下降していき、次のようなとき、用紙排出後にプリントが一時停止することがあります。なお、トレイにあるすべての用紙を取り除くと、残りのプリントが再開されます。 トレイが下限位置に達したとき 30部プリントしたとき（ホチキスの場合） ソート機能、グループ機能選択時に［シフト(ずらし)］を押してプリントした場合、出力された用紙束をずらして排紙します。

0ACY-03K