印刷またはファクス送信を行うコンピューターの設定
NetWareプリントサービスと本製品のプロトコル設定が完了したら、各コンピューターの設定を行います。
NetWareネットワークの接続
印刷またはファクス送信を行うすべてのコンピューターにNetWareクライアントソフトウェアをインストールしたあと、NetWareサーバーまたはツリーにログインします。接続方法は、NetWareの説明書やOSの説明書を参照してください。
プリンターの接続方法
各ドライバーの取扱説明書に記載されている手順に従って、ドライバーをインストールしてください。
LIPSプリンタードライバー、およびPSプリンタードライバーの場合
「プリンタードライバーインストールガイド 」
ファクスドライバーの場合
「ファクスドライバーインストールガイド 」
インストール中にポートを選択する画面が表示されたら、［ネットワーク］を選択します。リストから、「NetWareプリントサービスの設定」で作成したプリントキューを選択してください。

重要
コンピューターから印刷を行うには、オプションを追加する必要があります。必要なオプションについては、「必要なオプションとシステム環境」を参照してください。

0ACY-350