スリープ時の消費電力を設定する
スリープ状態のときの消費電力を設定できます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［タイマー/電力設定］→［スリープ時の消費電力］を押す
3.
次の項目を選択→［OK］を押す
選択する項目

［少ない］： | スリープ時の消費電力は少なくなりますが、復帰時間は長くなります。
［多い］： | スリープ時の消費電力は多くなりますが、復帰時間は短くなります。

メモ
「少ない」に設定したときは、節電キーを押してからタッチパネルディスプレーが表示されるまで、10秒以上かかる場合があります。

重要
本製品をUSBケーブルでコンピューターと接続してお使いの場合、本製品のスリープモード移行のタイミングによっては、正しく通信できない場合があります。本製品をスリープモードから復帰させて、ジョブを投入しなおしてください。

メモ
ネットワーク関連のユーティリティソフトウェアによっては、消費電力を「少ない」に設定した場合、通信に失敗することがあります。ご使用の際は節電キーを押してスリープ状態から復帰させてください。 インストールされているMEAPアプリケーションの種類や状態によっては、消費電力を「少ない」に設定していても、「多い」に設定した場合と同じになります。 タイマー指定のジョブ（タイマー送信に予約されたジョブ）がある場合には、そのジョブの動作まで10分以上の時間がなければ消費電力を「少ない」に設定していても、「多い」に設定した場合と同じになります。 ネットワークを経由して、本製品の設定や状態などを閲覧または管理できるアプリケーションを利用している場合、消費電力を「少ない」に設定していても、「多い」に設定した場合と同じになります。 次のいずれかの場合に本製品がスリープモードに入ると、消費電力を「少ない」に設定していても、「多い」に設定した場合と同じになります。 動作中のジョブがある場合（転送ジョブ、レポートジョブ、受信ジョブ、転送終了通知を含む） 設定／登録で次の設定をしている場合
［環境設定］
［ネットワーク］ | ［BMLinkS設定］ | <BMLinkSを使用>が「ON」に設定されている
［NetWare設定］ | <NetWareを使用>が「ON」に設定されている
［AppleTalk設定］ | <AppleTalkを使用>が「ON」に設定されている
［IEEE802.1X設定］ | <IEEE802.1Xを使用>が「ON」に設定されている
［ファンクション設定］
［送信］ | ［通信管理レポート］で<指定時刻プリント>が「ON」に設定されている*1 ［Eメール/I ファクス設定］で<POP発行間隔>が10分以下に設定されている（発行間隔の設定が「0」の場合を除く）
［ファクス設定］ | ［ファクス通信管理レポート］で<指定時刻プリント>が「ON」に設定されている*1
［受信/転送］ | ［受信トレイ設定］ | メモリー受信で有効時間の指定がある*1
［ファクス設定］ | 電話機を接続している場合に設定する［受信モード選択］が［FAX/TEL切替］に設定されている ［リモート受信］が「ON」に設定されている
*1 動作まで10分以上の時間がある場合は、消費電力を「少ない」に設定したとおりの消費電力になります。

0ACY-066