メモリーメディアの挿入と取り外しについて
本体のUSB差込口にUSBメモリーを挿入して使用できます。
また、USBデバイスポート・E2とマルチメディアリーダー/ライター・A2を装着するとSDカード、Memory Stick、CFカード、Microdriveを使用できるようになります。詳しくは、「USBデバイスポート・E2」と「マルチメディアリーダー/ライター・A2」を参照してください。
メモリーメディアを挿入する
メモリーメディアを取り外す

重要
メモリーメディアを取り外すときは、必ず手順に従って行ってください。手順以外の方法でメモリーメディアを取り外した場合、メモリーメディアと本体、またはマルチメディアリーダー/ライター・A2が故障する原因となります。 メモリーメディアの対応フォーマットはFAT32のみです。 メモリーメディアを挿入する前に、メモリーメディアが正しい向きになっているか確認してください。間違った向きで差し込もうとすると、メモリーメディアと本体、またはマルチメディアリーダー/ライター・A2が故障する原因となります。

メモリーメディアを挿入する
本製品のUSB差し込み口にUSBメモリーを挿入する場合
原稿台ガラスの右側面にあるUSB差し込み口にUSBメモリーを差し込みます。
マルチメディアリーダー/ライター・A2にSDカード、Memory Stick、CFカード、Microdriveを挿入する場合
SDカードとMemory StickはSD/MSカードスロットへ、CFカードとMicrodriveはCFカードスロットへ差し込みます。
*1 SD/MDカードスロット
*2 CFカードスロット
タッチパネルディスプレーにメモリーメディアが接続されていることを示すメッセージと取り外しキーが表示されます。

メモ
本製品の状態や、ご利用になるログインサービスによっては、メッセージが表示されないこともあります。

メモリーメディアを取り外す
メモリーメディアを安全に取り外す方法について説明します。
1.
を押す
2.
取り外すメモリーメディアを選択→［取り外し］を押す
3.
［OK］を押す
メモリーメディアの取り外しに失敗した場合は、手順2、3を再度行ってください。
4.
メモリーメディアを差し込み口から取り外す
5.
［OK］を押す

メモ
メッセージと取り外しキーは、［USB入力デバイスにMEAPドライバーを使用］が「OFF」に設定されているときに表示されます。（→USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用する）

0ACY-01K