網掛けベクタ命令（SV）
図形データに適用させる網掛けパターンを選択します。

JIS | SV《網掛けパターン（i）》《，オプション1（i）《，オプション2（i）》》;
16進数 | 53h 56h《網掛けパターン（i）》《2Chオプション1（i）《2Chオプション2（i）》》3Bh

| 《網掛けパターン（i）》
| 網掛けパターンを指定します。
値 | 設定内容
0 | 網掛けを行いません。
1 | 影付きの塗りつぶしを行います。
2 | ユーザー定義型の塗りつぶしを行います。
| 《オプション1（i）》
| 網掛けパターンのパラメータで'1'を指定した場合、パーセント値で影の割合を指定します。値が大きいほど、影は濃くなります。
指定範囲： | 0 ～ 100
| 網掛けパターンのパラメータで'2'を指定した場合、RF命令で選択されたインデックスを指定します。
| 《オプション2（i）》
| 現在設定されているペンの色を使用するかどうかを指定します。
値 | 設定内容
0 | 現在のペンの色を使用しません。
1 | 現在のペンの色を使用します。

| アンカー座標命令（AC） AC 塗りつぶし選択命令（FT） FT ラスタ塗りつぶし定義命令（RF） RF ペン幅の単位選択命令（WU） WU

0ACY-2AH