ペン下げ命令（PD）
現在位置でペンを下げます。座標を指定した場合は、座標点まで作図を行います。

JIS | PD《X1座標（i／sd），Y1座標（i／sd）》《，X2座標（i／sd），Y2座標（i／sd），… …，Xn座標（i／sd），Yn座標（i／sd）》；
16進数 | 50h 44h《X1座標（i／sd）2Ch Y1座標（i／sd）》《2Ch X2座標（i／sd）2Ch Y2座標（i／sd）2Ch …… 2Ch Xn座標（i／sd）2Ch Yn座標（i／sd）》3Bh

| 《X座標（i／sd）》《Y座標（i／sd）》
| ペンを下げ、現在地から線をプロットする座標点を指定します。 座標値は、本命令の前に絶対座標プロット命令PAが実行されていれば、絶対座標となり、相対座標プロット命令PRが実行されていれば、相対座標（X、Y方向の増分指定）となります。 座標系は、スケーリングがオフのときはプロッターユニット、オンのときはユーザーユニットになります。 パラメータを省略した場合は、座標の移動は行われずにペンが下がります。

| ペン位置がウィンドウの外にある場合や、破線のペン上げ部分の場合、ペンは下がりません。 本命令は、「多角形定義モード設定命令PM」によってポリゴンバッファーに登録するときも有効です。

| ペン移動命令（絶対座標）（PA） PA ペン移動命令（相対座標）（PR） PR

0ACY-24H