タッチパネルディスプレーからのネットワーク設定について
本製品のネットワーク設定は、操作パネルの（設定／登録）を押したのち、タッチパネルディスプレーから管理者としてログインして行います。管理者の種類については、「本製品における管理者設定について」を参照してください。
ネットワーク設定は、［環境設定］→［ネットワーク］内の項目をお使いのネットワーク環境に合わせて設定します。ネットワーク設定に関する画面遷移を次に示します。
ひとつ上の階層に戻りたい場合は、［上へ］を押します。

重要
操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したとき（主電源を入れたとき）に有効になります。電源の入れかた／切りかたは、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

メモ
本製品にはデフォルトでシステム管理者情報（システム管理部門ID／システム管理暗証番号）が設定されています。管理者は、システム管理部門IDとシステム管理暗証番号を入力してログインする必要があります。システム管理部門IDとシステム管理暗証番号の初期値は、それぞれ「7654321」に設定されています。変更してご使用ください。システム管理者情報については、「管理者の操作の流れ 」を参照してください。

0ACY-33K