ポリライン暗号化命令（PE）
PA、PR、PU、PD、SP命令を暗号化します。コマンドを短縮できるので、ファイルのサイズを縮小したり、データ転送にかかる時間を短縮したりすることができます。

JIS | PE《フラグ（ASC）》《，値（i）《，X座標（i），Y座標（i）》》……《，フラグ（ASC）》《，値（i）《，X座標（i），Y座標（i）》》<; >
16進数 | 50h 45h《フラグ（ASC）》《2Ch値（i）《2Ch X座標（i）2Ch Y座標（i）》》……《2Chフラグ（ASC）》《2Ch値（i）《2Ch X座標（i）2Ch Y座標（i）》》<3Bh>

| 《フラグ（ASC）》
フラグパラメータに続く値の処理方法を指定します。フラグのデータ型はASCII文字になります。 フラグの8ビット目は無視されます。 本命令の実行後、文字プロットの状態は実行前の状態に戻ります。
値 | 設定内容
: | 暗号化したいペンの種類を選択します*。
< | ペンを上げます。
> | 座標データに含まれるバイナリビットの数を指定します。
= | 絶対座標にしたがって処理します。
7 | 座標の値を7ビットモードで処理します。
* 指定されない場合は、現在選択されているペンを使用します。
《値（i）》
フラグパラメータで指定した処理方法にしたがって、データを設定します。フラグパラメータで':' を選択した場合に、暗号化したいペンの種類を選択します。暗号化は32ビットまたは64ビット方式で行います。フラグパラメータで'>' を選択した場合に、座標データに含まれるバイナリビットの数を指定します。
《X座標値（i）》《Y座標値（i）》
X，Y座標値を指定します。

0ACY-29J