電話機を使って手動受信する（リモート受信）
［FAX/TEL切替］設定をしていて、電話呼出時に電話機の受話器を取ったときは、リモート受信の操作をしてください。
通話機能は、電話機またはハンドセット・G2装着時に使用できます。（→ハンドセット・G2）

重要
リモート受信をするには、あらかじめ［リモート受信］を「ON」にしておく必要があります。（→リモート受信を有効にする）

1.
呼び出し音が鳴る→電話機の受話器を取る→相手の声が聞こえたら通話
2.
「ポーポー」という信号音が聞こえたり、通話のあとにファクスを受信するときは、受信するためのIDを入力
プッシュ回線：「2」「5」を押します。
ダイヤル回線：トーン信号を発信する操作を行ってから「2」「5」を押します。

重要
ダイヤル回線使用時、トーン信号が発信できない電話機ではリモート受信はできません。

メモ
リモート受信のID番号は変更できます。（→リモート受信を有効にする）

3.
電話機の受話器を元に戻す

重要
電話機を接続すると、発信時のリモート受信はできません。

メモ
一定時間呼び出しても、電話機の受話器がとられない場合、通常は通信は終了します。ただし、自動受信モードに切り替えてファクスを受信するように設定することもできます。（→自動受信切替を有効にする） 呼び出し音は通常は15秒間鳴り続けますが、鳴り続ける長さは変更できます。（→自動受信切替を有効にする）

0ACY-0S8