ECM送信を有効にする
ファクス送信文書をECM方式で送信できます。
ECM方式とは、通信画像のエラーを自動的に補正して通信を行う機能です。

重要
ECM方式で通信を行う場合は、相手機および本製品でECM機能を設定する必要があります。（双方で設定されていないと、この機能は無効になります。） ECMをサポートしていない機器へ送信された場合、この設定は機能しません。 通信速度が極端に遅いときは、「OFF」にすることで改善される場合があります。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［ECM送信］を押す
4.
［ON］→［OK］を押す
ECM送信を有効にしない場合は、［OFF］を押します。

重要
ECM機能を設定した場合でも、電話回線の影響でエラーになることがあります。 電話回線にトラブルなどが発生した場合、送信に時間がかかることがあります。

0ACY-0A7